参数表

单位：元

| **名称** | **配置参数** | **数量** | **单价** | **总价** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新冠疫苗注射点专用输出设备 | 最大打印幅面：A4；  最高分辨率：600×600dpi；  黑白打印速度：14ppm；  内存：标配：2MB，最大：2MB；接口类型：USB2.0；  进纸盒容量：标配：150页，单页进纸器：1页，进纸盒数量：2个；出纸盒容量：标配：100页（正面向下）；质保时间：质保一年。 | 8台 |  |  | 单价不得超过1355元，超过即为无效报价 |

1、接到报修后10分钟内响应，30分钟内到现场，2小时内处理完问题，硬件问题8小时内处理完毕，若24小时内处理不好，提供备用机；

2、质保期后中标供应商须提供终身维修维护服务；

3、投标人若出现虚假响应的情况如在性能参数中恶意修改相关检验报告者，招标人有权追究其相关法律责任。