参数要求:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单价金额（元） | 总金额（元） |
| 1 | 专用影像工作站主机 | 1.CPU：不低于Intel 酷睿i7 7700（主频3.6G）；2.主板：不少于1个VGA、1个DVI、1个PCI-E\*16、1个PCI-E、1个PCI、6个USB 接口（4个USB 3.0）、2个PS/2接口；3.内存：不低于8GB DDR4；4.硬盘：不低于1TB机械硬盘和128G固态硬盘；5.显卡：高性能集成显卡；6.网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；7.音频接口：耳机输出接口，麦克风输入接口；8.电源：180W 金牌节能电源，实时动态调节。9.机箱：标准机箱，立式。10.操作系统：原厂预装正版Windows10 64位。11. 支持一机双屏。12.质保3年 | 3台 |  |  |
| 2 | 专用影像工作站显示器 | 不小于23.8英寸，支持VGA.HDMI.DVI接口，质保3年 | 3台 |  |  |
| 3 | 专用医疗影像高清采集卡 | 1.支持奥林巴斯内镜、肠镜、腹腔镜、耳鼻咽喉镜、直肠镜、支气管镜、胸腔镜、关节镜、十二指肠镜，胆道镜。  2.支持DVI 、VGA、HDMI、分量、HD-SDI、RGB、S-VIDEO、Composite。  3. 可同时连接多台设备，例：同时连接超声与内镜设备，并且可以正常采图、录像。  4.自带采集录制软件。  5.支持各种高清图像且分辨率支持：1920\*1080P\1600\*1200\1280\*720\1280\*1024  6.质保1年 | 3张 |  |  |
| 4 | 专用脚踏开关 | 用于图像快捷采集，质保6个月 | 3个 |  |  |
| 5 | 专用视频连接线 | 根据设备定制，质保6个月 | 3条 |  |  |
| 6 | 合计（元） | | | |  |

备注

1、质保期内，供应商接到报修电话后4分钟内响应，20分钟内到现场，1小时内处理完问题，硬件问题4小时内处理完毕，若12小时内处理不好，提供备用机并免费负责安装调试；

2、质保期后中标供应商须提供终身维修维护服务；

3、以上产品必须按采购方需求分批次供货调试安装及分批次验收结算，质保时间以验收之日起开始计算；