|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数附件** | | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **产品品牌** | **产品型号** | **具体配置参数** | **单位** | **数量** | **单价**  **(元）** | **小计**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 医联体接入防火墙 |  |  | 吞吐率3Gbps以上，具备千兆和万兆光接口，500GB以上硬盘，配置入侵防御、防病毒、VPN功能。 | 台 | 1 |  |  |  |