|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **参数附件** | | | | | | | | | |
| **序号** | **产品名称** | **产品品牌** | **产品型号** | **具体配置参数** | **单位** | **数量** | **单价**  **(元）** | **小计**  **（元）** | **备注** |
| 1 | NAS存储服务器 |  |  | CPU 频率：英特尔Atom四核心处理器2.1 GHz，浮点运算支持硬件加密引擎 (AES-NI)； 内存大小：4GB DDR4 最大可扩展至32GB(16GBx2)； 兼容磁盘类型：2.5”/3.5”SATA HDD,2.5”SATA SSD（不含硬盘）； 磁盘槽数量：6； 最大内部容量:60TB（10TBx6)，最大扩展容量：160TB (10TBx16)； 外部接口：USB 3.0端口x3，eSATA端口x2,RJ-45 1GbE网络孔x4（支持Link Aggregation/故障移转），PCle网络接口卡，M2D17-用于SSD缓存的双M.2 SATA SSD 适配器卡，M2D18-用于 SSD 缓存的双 M.2 SATA/NVMe SSD 适配器卡，Pcle扩充（1xGen3x8 slot(black,x4 link)； 支持的网络协议：CIFS、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN (PPTP、OpenVPN)； 支持RAID磁盘阵列类型:Synology Hybird RAID、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10； 电源供应器/变压器：250W， 电源消耗功率：56.86W(存取)、25.76W(硬盘休眠)， 支持WEB、ISO、Andriod等多系统登录； 读取速度平均每秒可达2037.83 MB，写入速度则可达每秒624.25MB； 支持硬盘热插拨； 具备 SuperSpeed USB 3.0 功能； CPU 被动冷却技术及系统风扇冗余； 支持 Windows® AD 及 ACL； 兼容 VMware® / Citrix® / Microsoft® / OpenStack； 操作系统为 Synology DiskStation Manager (DSM)； 随附 Synology 的3年有效保修服务。  售后服务：一年免费保修，一年免费原厂工程师上门服务； | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 服务器硬盘 |  |  | 10TB 7200 (NAS)硬盘  售后服务：一年免费保修，一年免费原厂工程师上门服务； | 块 | 6 |  |  |  |