参数规格表：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） |
| 1 | 台式电脑内存条 | 4G1600/双通道DDR3质保3年 | 根 |  |
| 2 | 台式电脑内存条 | 8G1600/双通道DDR3质保3年 | 根 |  |
| 3 | 台式电脑内存条 | 4G2400/双通道DDR4质保3年 | 根 |  |
| 4 | 台式电脑内存条 | 8G2400/双通道DDR4质保3年 | 根 |  |
| 5 | 笔记本内存条 | 4G1600DDR3质保3年 | 根 |  |
| 6 | 笔记本内存条 | 8G1600DDR3质保3年 | 根 |  |
| 7 | 笔记本内存条 | 4G2400DDR4质保3年 | 根 |  |
| 8 | 笔记本内存条 | 8G2400DDR4质保3年 | 根 |  |
| 9 | 台式硬盘 | 1T机械硬盘/64M缓存/SATA接口/7200转/质保2年 | 块 |  |
| 10 | 台式硬盘 | 2T机械硬盘/256M缓存/SATA接口/7200转/质保2年 | 块 |  |
| 11 | 台式硬盘 | 4T机械硬盘/256M缓存/SATA接口/5400转/质保2年 | 块 |  |
| 12 | 笔记本硬盘 | 1T2.5英寸/5400转/128M/SATA/质保2年 | 块 |  |
| 13 | 笔记本硬盘 | 2T2.5英寸/5400转/128M/SATA/质保2年 | 块 |  |
| 14 | 笔记本硬盘 | 3T2.5英寸/5400转/128M/SATA/质保2年 | 块 |  |
| 15 | 笔记本硬盘 | 4T2.5英寸/5400转/128M/SATA/质保2年 | 块 |  |
| 16 | 固态硬盘 | 120G/2.5英寸/读取500m/s,写入350m/s/质保3年 | 块 |  |
| 17 | 固态硬盘 | 240G/2.5英寸/读取500m/s,写入350m/s/质保3年 | 块 |  |
| 18 | 固态硬盘 | 480G/2.5英寸/读取500m/s,写入450m/s/质保3年 | 块 |  |
| 19 | CPU | i7 CPU/主频4.0G/6核6线程（中文原装）/质保1年 | 个 |  |
| 20 | CPU | i5 CPU/主频3.7G/6核6线程（中文原装）/质保1年 | 个 |  |
| 21 | CPU | i3 CPU/主频3.6G/4核4线程（中文原装）/质保1年 | 个 |  |
| 22 | 键盘 | 有线，含多功能媒体键/支持人体工程学/质保1年/USB接口 | 个 |  |
| 23 | 键盘 | 无线，含多功能媒体键/支持人体工程学/静音按键/质保1年 | 个 |  |
| 24 | 键盘 | PS2接口/非机械键盘/防水/质保1年 | 个 |  |
| 25 | 鼠标 | 有线，光学灵敏度：1200DPI/支持人体工程学/光电/质保1年/USB接口 | 个 |  |
| 26 | 鼠标 | 光学灵敏度：1000DPI/支持人体工程学/无线静音/质保1年 | 个 |  |
| 27 | 鼠标 | PS2接口/机械滚轮/400DPI/质保1年 | 个 |  |
| 28 | 台式电脑独立显卡显卡 | 2G显存/核心频率为1084MHZ,显存频率为6008HMZ,显存位宽为128bit,显存类型为DDR5，显卡插槽为PCI-E3.0，显卡接口为DVI-D、DP、HDMI,显卡芯片组为GTX1050TI，质保3年 | 个 |  |
| 29 | 台式电脑独立显卡显卡 | 3G显存/核心频率为1506MHZ,显存频率为8008HMZ,显存位宽为192bit,显存类型为DDR5，显卡插槽为PCI-E3.0，显卡接口为DVI-D、DP、HDMI,支持分辨率为7680\*4320@60HZ,显卡尺寸为120\*240mm,质保3年 | 个 |  |
| 30 | 台式电脑独立显卡显卡 | 6G显存/GDDR6类型/核心频率为1845MHZ,显存频率为14140MHZ,显存位宽为192bit,PCI规格为ATX,供电接口为8Pin\*1、6Pin\*1,显卡尺寸为290\*140\*58mm,支持多屏数量为4个，质保3年 | 个 |  |
| 31 | 台式电脑独立显卡显卡 | 8G显存/GDDR6类型/核心频率为1800MHZ,流处理器为2560Units,显存速度为14Gbps，显存位宽为256bit,风扇为刀锋5代,外接供电为8+8Pin,显卡尺寸为328\*140\*56mm,视频输出为DPI\*3+HDMI\*1，质保3年 | 个 |  |
| 32 | 台式电脑主机电源 | 开关稳压电源/电源版本为ATX12V 2.31，出线类型为非模组电源，额定功率为400W/电源接口：主板接口为20+4pin，CPU接口（方4pin）为1个，显卡接口（6pin）为1个，硬盘接口为2个，供电接口（大4pin）为2个/适用范围：支持Intel和AMD 全系列CPU/质保3年 | 个 |  |
| 33 | 台式电脑主机电源 | 开关稳压电源/电源版本为ATX12V 2.31，出线类型为非模组电源，额定功率为300W/电源接口：主板接口为20+4pin，CPU接口（方4pin）为1个，显卡接口（6pin）为1个，硬盘接口为2个，供电接口（大4pin）为2个/适用范围：支持Intel和AMD 全系列CPU/质保3年 | 个 |  |
| 34 | 台式电脑CPU风扇 | CPU风扇/119\*75\*112mm/80\*80\*25mm/2800RPM/支持intel和amd/质保2年 | 个 |  |
| 35 | 光驱 | 外置光驱/TYPE-C接口/支持8.5G光盘刻录/质保1年 | 台 |  |
| 36 | 笔记本适配器 | 原装主流笔记本电脑电源适配器/质保1年 | 个 |  |
| 37 | 外置光驱 | 外置蓝光光驱刻录机笔记本台式机通用USB3.0移动外接光驱盒/最大刻录速度16X/243\*165\*63mm/支持光盘加密和魔幻影院技术/OTS刻录优化大师/质保1年 | 个 |  |
| 38 | 麦克风 | 麦克风台式电脑话筒网课电竞游戏语音k歌唱吧直播主播唱歌小话筒有线会议话筒设备/质保1年 | 个 |  |
| 39 | 音箱 | 电脑音响多媒体台式音箱家用低音炮/木质箱体 喇叭防磁/RMS8WX2(卫星箱）+12W低音炮/质保1年 | 个 |  |
| 40 | U盘 | 32G/读取速度：100M/s,USB3.0接口/质保3年 | 个 |  |
| 41 | U盘 | 64G/读取速度：100M/s,USB3.0接口/质保3年 | 个 |  |
| 42 | U盘 | 128G/读取速度：120M/s,USB3.0接口/质保3年 | 个 |  |
| 43 | 读卡器 | USB3.0高速读卡器 多功能SD/TF二合一读卡器 支持手机单反相机行车记录仪监控存储内存卡40751/质保1年 | 个 |  |
| 44 | SD卡 | 32G/读取速度：150M/s,USB3.0接口/质保3年 | 张 |  |
| 45 | SD卡 | 64G/读取速度：140M/s,USB3.0接口/质保3年 | 张 |  |
| 46 | SD卡 | 128G/读取速度：150M/s,USB3.0接口/质保3年 | 张 |  |
| 47 | 移动硬盘 | 1T/USB3.0接口，支持原厂数据恢复/存储数据保1年，硬件保3年 | 个 |  |
| 48 | 移动硬盘 | 2T/USB3.0接口，支持原厂数据恢复/硬件保3年 ；存储容量 2TB ；硬盘尺寸 2.5英寸硬盘 ；兼容格式可向下兼容USB2.0 ；接口类型 有线（USB3.0），SATA ；质保3年 | 个 |  |
| 49 | 移动硬盘 | 3T/USB3.0接口，支持原厂数据恢复/硬件保3年；存储容量 3TB ；硬盘尺寸 2.5英寸硬盘 ；兼容格式可向下兼容USB2.0 ；接口类型 有线（USB3.0），SATA ；质保3年 | 个 |  |
| 50 | 移动硬盘 | 4T/USB3.0接口，支持原厂数据恢复/硬件保3年；存储容量 4TB ；硬盘尺寸 2.5英寸硬盘 ；兼容格式可向下兼容USB2.0 ；接口类型 有线（USB3.0），SATA ；质保3年 | 个 |  |
| 51 | 移动固态硬盘 | 250G移动加密固态硬盘2800/2300MB/S的读取写入速度（质保三年） | 个 |  |
| 52 | 移动固态硬盘 | 500G移动加密固态硬盘2800/2300MB/S的读取写入速度（质保三年） | 个 |  |
| 53 | 移动固态硬盘 | 1T移动加密固态硬盘2800/2300MB/S的读取写入速度（质保三年） | 个 |  |
| 54 | 移动固态硬盘 | 2T移动加密固态硬盘2800/2300MB/S的读取写入速度（质保三年） | 个 |  |
| 55 | 电源线 | 电脑电源线、笔记本电源线、打印机电源线（不限使用机型品牌，标配）（质保三个月） |  |  |
| 56 | HDMI切换器 | 独立供电，一进二出，1080P高清，30米远距离输出（质保一年） | 个 |  |
| 57 | 光盘 | dvd-rw 1-4x 4.7g | 片 |  |
| 58 | 光盘 | dvd-r 1-16x 4.7g,50片 | 盒 |  |
| 59 | 光盘 | 蓝光-r 1-6x 50g,50片 | 盒 |  |
| 60 | 光盘 | 蓝光-rw 1-2x 50g | 片 |  |
| 61 | 服务器硬盘 | 服务器300G硬盘，兼容NAS储存，300G/10K（质保三年） | 块 |  |
| 62 | 服务器硬盘 | 服务器600G硬盘，兼容NAS储存，600G/10K（质保三年） | 块 |  |
| 63 | 服务器硬盘 | 服务器900G硬盘，兼容NAS储存，900G/10K（质保三年） | 块 |  |
| 64 | 服务器硬盘 | 服务器1.2T硬盘，兼容NAS储存，1.2T/10K（质保三年） | 块 |  |
| 65 | USBB集线器 | 13口专业级USB2.0集线器，支持外接电源供电，同时接入8台以上的针式打印机在线（质保一年） | 个 |  |
| 66 | USB集线器 | USB3.0 4口 HUB，支持外接电源供电，多系统兼容（质保一年） | 个 |  |
| 67 | 激光笔 | 100M远距离控制，3R激光，USB可充电锂电池，多系统兼容，提示电量状态（质保一年） | 只 |  |
| 68 | 监控存储硬盘 | 4T监控企业级硬盘，SATA 6Gb/S、转速7200rpm、256MB缓存（质保三年） | 块 |  |
| 69 | PCI转串口九针扩展卡 | 国产CPI转九针（质保三个月） | 张 |  |
| 70 | 刷卡器 | 医疗定制就诊卡刷卡器/质保1年；电源电压：DC5V±5%；电源电流≤80ma；工作温度0℃-45℃；工作湿度10%-85%RH；拉卡速度10-120cm/s；接口类型仿真AT键盘口，rs-232串口，usb口等 | 个 |  |
| 71 | 身份证阅读器 | 支持卡型：符合ISO/ICE14443TYPE标准的非接触卡/HID免驱USB功能,支持读取第二代身份证信息,支持读写M1卡操作质保1年 工作频率13.56MHz±7kHz；读卡距离0-50mm ；阅读时间＜1S ；产品接口符合USB2.0标准；平均无故障工作时间不小于5000小时 ；产品电源USB 5V供电 ；工作温度：0-50℃；贮运温度：-40-60℃；相对湿度：＜90% ；贮运相对湿度：20%-93% ，质保1年 | 个 |  |
| 72 | 电子扫描枪 | 尺寸：76.6\*67.3\*168.5mm/系统接口：RS232和USB/分辨率：640\*480像素/支持手动和自动感应/质保1年 | 个 |  |
| 73 | 医用采图脚踏板 | 脚踏板（不限使用机型品牌，标配）国产医用定制（质保六个月）材质阻燃增强工程塑料pc；寿命机械平均100万次上，电气平均10万次；环境温度-25℃-70℃（无凝露无结冰）；接触/绝缘电阻50豪欧以下（首次）100毫欧500VDC测试；介质耐压2000VAC时间1分钟；防护等级IP68 IEC/EN650529 | 个 |  |
| 74 | 医疗采图手柄 | 国产医疗采图手柄（质保一年）PC材质兼容医疗采图功能 | 个 |  |
| 75 | 医疗专用图像采集卡 | 医疗专用PCI-E接口；采集PCM音频24-bit 96KHz双声道音频输出采样16-bit 48kHz；全接口1路输入1路环出分量（质保一年）输入格式 1920×1080p@60Hz；输出格式 图像：大小：160×120-1920×1080，帧率：1-60fps，色彩：YUY2 YV12 RGB24 RGB32；文件格式 H.264 High Profile；系统平台 Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1(32-bit and 64-bit)；最大视频存储：1920×1080p@30Hz；影像裸数据格式：YUY2，YV12，NV12，RGB24，RGB32；录像分辨率1920×1080p@60/50fps[1]，1920×1080p@30/25/24fps，1920×1080i@60/50fps，1280×720p@60/50/30/25fps，720×480i@60fps，720×576i@50fps；音频采样格式：Stereo/16-Bit/48000Hz；SDK：VC++/.NET/VB；功耗：10W；工作温度：0-70℃；保存温度：-40-150℃ | 张 |  |
| 76 | 医疗专用图像采集卡 | 视频采集卡AV/S端子，电脑监控录像，医疗B超图像卡（质保一年）；支持MPEG 4 sample profile codec；压缩位率：64K-2Mbps；帧率1-30帧/秒可选；支持CIF Video MPEG 4 Encorder；提供MPEG4压缩引擎，可对多路视频图像进行压缩。；支持压缩流/预览流叠加year/month/day/hour/min/sec,text的功能；提供动态AVI图像捕获；可将动态图像捕获为JPG静态图象存盘。 | 张 |  |
| 77 | 视频数据高速存储盘 | 3.5英寸2T SATA接口 6 Gb/S 7200RPM，64M高速缓存（质保三年）；硬盘尺寸 3.5英寸；硬盘容量 2T；缓存 64MB；转速 7200rpm；接口类型 SATA3.0；接口速率 6Gb/秒，黑盘 | 块 |  |
| 78 | 视频数据高速存储盘 | 3.5英寸4T SATA 接口6 Gb/S 7200RPM，128M高速缓存（质保三年）硬盘尺寸 3.5英寸；硬盘容量 4T；缓存128MB；转速 7200rpm；接口类型 SATA3.0；接口速率 6Gb/秒，黑盘 | 块 |  |
| 79 | 视频数据高速存储盘 | 3.5英寸6T SATA 接口6 Gb/S 7200RPM，128M高速缓存（质保三年）硬盘尺寸 3.5英寸；硬盘容量 6T；缓存 128MB；转速 7200rpm；接口类型 SATA3.0；接口速率 6Gb/秒，黑盘 | 块 |  |
| 80 | ★报警器 | 匹配医院现用报警软件，依托医院局域网传输报警信号，USB供电一键式报警装置（质保一年） | 个 |  |
| 81 | 档案专用高拍仪 | 像素1000万；扫描元件为CMOS；光学分辨率为3648\*2736dpi；扫描介质为文件，票据，图片，照片，名片，卡片，证件，立体物品；输出格式：扫描图片格式：JPG，TIF，PDF，BMP，TGA，PCX，PNG，RAS；录像格式：AVI，WMV；270°旋转镜头，视频拍摄；质保1年 | 台 |  |
| 82 | 档案高速扫描高拍仪 | 像素1500万；扫描元件为CMOS；光学分辨率为4416×3312dpi；扫描介质为文件，票据，图片，照片，名片，卡片，证件，立体物品；输出格式：扫描图片格式：JPG，TIF，PDF，BMP，TGA，PCX，PNG，RAS；录像格式：AVI，WMV；带360°广角透镜的1W大功率LED补光灯；具有自动聚焦功能；手动双面扫描；质保1年 | 台 |  |
| 83 | usb外置无线网卡 | 300M高增益无线USB网卡（免驱动）支持模拟AP功能（质保一年） | 个 |  |
| 84 | DVI线 | dvi线24+1双通道-d高清2K电脑显卡主机连接显示器5公对公转dvi-i延加长10满针带芯片视频线3米/质保1年 | 根 |  |
| 85 | HDMI线 | hdmi高清线3D电脑电视连接HDMI线2.0版4K数据线hdml加长线/3米24K镀金+屏蔽/质保1年 | 根 |  |
| 86 | HDMI线 | hdmi高清线3D电脑电视连接HDMI线2.0版4K数据线hdml加长线/5米24K镀金+屏蔽/质保1年 | 根 |  |
| 87 | VGA线 | vga线1.5米电脑显示器连接线数据传输信号视频线/长线3+9线芯 1080P高清 镀锡铜芯 镀金接口/质保1年 | 根 |  |
| 88 | VGA线 | vga线3米电脑显示器连接线数据传输信号视频线/长线3+9线芯 1080P高清 镀锡铜芯 镀金接口/质保1年 | 根 |  |
| 89 | VGA线 | vga线5米电脑显示器连接线数据传输信号视频线/长线3+9线芯 1080P高清 镀锡铜芯 镀金接口/质保1年 | 根 |  |
| 90 | VGA线 | vga线15米电脑显示器连接线数据传输信号视频线/长线3+9线芯 1080P高清 镀锡铜芯 镀金接口/质保1年 | 根 |  |
| 91 | 数据线 | USB通用数据线 所有充电和数据传送,高速传送,适用于USB 2.0/包装包括: USB通用充电&数据线(×1) | 根 |  |
| 92 | 电源线 | 种类三孔电源线；特性供电充足 安全稳定；规格线长1.5m；接口品尾三孔；外被性能 常规pvc；线长：1.8米以下；类别：电源线；屏蔽类型：单屏蔽 | 根 |  |
| 93 | 延长线 | usb延长线3.0/2.0优u盘连接线加长电视电脑打印机公对母数据线鼠标键盘充电接口转接头线车载1米m/质保1年 | 根 |  |
| 94 | 延长线 | usb延长线3.0/2.0优u盘连接线加长电视电脑打印机公对母数据线鼠标键盘充电接口转接头线车载1.5米m/质保1年 | 根 |  |
| 95 | 延长线 | usb延长线3.0/2.0优u盘连接线加长电视电脑打印机公对母数据线鼠标键盘充电接口转接头线车载3米m/质保1年 | 根 |  |
| 96 | 延长线 | usb延长线3.0/2.0优u盘连接线加长电视电脑打印机公对母数据线鼠标键盘充电接口转接头线车载5米m/质保1年 | 根 |  |
| 97 | 激光打印机数据线 | usb打印机数据线电脑连接线加长转方口方头2米通用镀锡铜线芯 多层屏蔽 无衰减,支持主流激光打印机/质保1年 | 根 |  |
| 98 | 激光打印机数据线 | usb打印机数据线电脑连接线加长转方口方头3米通用镀锡铜线芯 多层屏蔽 无衰减，支持主流激光打印机/质保1年 | 根 |  |
| 99 | 激光打印机数据线 | usb打印机数据线电脑连接线加长转方口方头5米通用镀锡铜线芯 多层屏蔽 无衰减，支持主流激光打印机/质保1年 | 根 |  |
| 100 | 音频线 | 一分二3.5转双莲花电脑接功放手机音箱线双头输出音响线一分二音频线 莲花头转3.5mm连接线通用/无氧铜线芯 无损音质/质保1年 | 条 |  |
| 101 | 交换机 | 5个10/100/1000MbpsRJ45口，双工模式自动协商，支持端口自动翻转，即插即用（质保一年） | 个 |  |
| 102 | 交换机 | 8个10/100/1000MbpsRJ45口，双工模式自动协商，支持端口自动翻转，即插即用（质保一年） | 个 |  |
| 103 | 交换机 | 16个10/100/1000M自适应RJ45端口，每个端口提供2000Mbps双向传输速度，即插即用（质保一年） | 个 |  |
| 104 | 交换机 | 24个10/100/1000Mbps RJ45端口，提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式，适应不同网络环境（质保一年） | 个 |  |
| 105 | 无线路由器 | 无线传输速率450M，支持APP控制，无线桥接，信号调节（质保一年） | 个 |  |
| 106 | 网络信息插座 | 六类非屏蔽网络信息插座，阻燃PC，耐高温（质保一年） | 个 |  |
| 107 | 网络信息插座 | 六类屏蔽网络信息插座，阻燃PC,耐高温（质保一年） | 个 |  |
| 108 | 光纤 | 室外单模铠甲12芯/单模GYXTW中心管式/环保PE塑胶护管/6mm直径，45kg/km,允许拉伸力200-600N，允许压扁力200-1000N/100mm,最小弯曲半径55-110mm,使用温度-30°-60°/电信级 | 米 |  |
| 109 | 光纤 | 室外单模铠甲8芯/单模GYXTW中心管式/环保PE塑胶护管/6mm直径，45kg/km,允许拉伸力200-600N，允许压扁力200-1000N/100mm,最小弯曲半径55-110mm,使用温度-30°-60°/电信级 | 米 |  |
| 110 | 光纤 | 室外单模铠甲6芯/单模GYXTW中心管式/环保PE塑胶护管/6mm直径，45kg/km,允许拉伸力200-600N，允许压扁力200-1000N/100mm,最小弯曲半径55-110mm,使用温度-30°-60°/电信级 | 米 |  |
| 111 | 单模收发器（双纤、千兆） | 电源、网口防雷保护，陶瓷插芯，即插即用，全双工/半双工自动转换（质保一年） | 对 |  |
| 112 | 光纤配件 | 终端盒、跳线、尾纤、法兰盘等（质保三个月） | 套 |  |
| 113 | 光纤融接 | 采取光纤热融方式，融接光纤模场直径一致，融接光纤芯径一致，融接光纤纤芯与包层同心度达到一致/电信级（质保一年） | 芯 |  |
| 114 | 光纤跳线 | SC-FC 3米单模光纤跳线，FC尾纤跳线网络光纤线（质保一年） | 条 |  |
| 115 | 光纤跳线 | SC-SC 30米单模光纤跳线，FC尾纤跳线网络光纤线（质保一年） | 条 |  |
| 116 | 理线架 | 黑色1U，金属材质（质保一年）标准机架式 ；1U整体长度：48.5CM；高度：4.6cm； 深度7.2cm（伸出深度）；孔距(两孔中心测量)：46.5cm | 个 |  |
| 117 | PVC线管及配件 | 国产PVC线管及配件（质保三个月）标准：国标；材质：PVC颜色：白/灰 功能：耐酸碱 | 米 |  |
| 118 | 光模块 | 耐高温85度低温-40度，兼容性强，PJ接口，即插即用，传输距离10KM及以上，传输波长1310nm（质保一年） | 个 |  |
| 119 | 网络面板（双/单口），不含模块 | 英式斜角单双口，兼容所有SL/AMP-WTIST系列插孔，包含标准图像、螺丝和标签支持物；尺寸为86\*86mm；质保6个月 | 个 |  |
| 120 | 六类非屏蔽网线 | 纯铜线千兆网线，传输速率达到1000Mbps，可通过福禄克测试（质保一年） | 米 |  |
| 121 | 模块（六类非屏蔽） | 镀金针芯，免打模块（质保一年） | 个 |  |
| 122 | 串口线（九针） | 九针串口公对公，公对母，母对母，支持RS232串口协议，即插即用（质保三个月） | 条 |  |
| 123 | USB转串口线 | USB转DB9串口线，支持RS232C标准，多系统兼容（质保三个月） | 条 |  |
| 124 | S端子视频线 | 镀金插头，PVC外被，S-Video接口，3M线长（质保三个月） | 条 |  |
| 125 | 光纤波纹管 | 包塑金属软管，表面阻燃聚乙烯高亮材质（质保一年） | 米 |  |
| 126 | 槽板 | 木纹色、精品四色走线槽：1米/根，PVC全新材料，厚度2.8mm,宽度7cm,内径宽度4.1cm,内孔高度1.3cm,容纳5-12根网线/质保1年 | 米 |  |
| 127 | 双绞线 | 六类非屏蔽双绞线，全新环保无氧铜，通过福禄克测试符合千兆以太网应用系统（质保一年） | 箱 |  |
| 128 | 双绞线 | 六类屏蔽双绞线，双层铝箔屏蔽，传输速率高达10Gbps，产品通过福禄克测试，适用各种网络工程（质保一年） | 箱 |  |
| 129 | 双绞线跳线 | 六类非屏蔽双绞线2米跳线，全新环保无氧铜，通过福禄克测试符合千兆以太网应用系统（质保一年） | 根 |  |
| 130 | 双绞线跳线 | 六类非屏蔽双绞线3米跳线，全新环保无氧铜，通过福禄克测试符合千兆以太网应用系统（质保一年） | 根 |  |
| 131 | 双绞线跳线 | 六类非屏蔽双绞线5米跳线，全新环保无氧铜，通过福禄克测试符合千兆以太网应用系统（质保一年） | 根 |  |
| 132 | 双绞线跳线 | 六类屏蔽双绞线2米跳线，双层铝箔屏蔽，传输速率高达10Gbps，产品通过福禄克测试，适用各种网络工程（质保一年） | 根 |  |
| 133 | 双绞线跳线 | 六类屏蔽双绞线3米跳线，双层铝箔屏蔽，传输速率高达10Gbps，产品通过福禄克测试，适用各种网络工程（质保一年） | 根 |  |
| 134 | 双绞线跳线 | 六类屏蔽双绞线5米跳线，双层铝箔屏蔽，传输速率高达10Gbps，产品通过福禄克测试，适用各种网络工程（质保一年） | 根 |  |
| 135 | 光纤跳线 | 通信机房电信级光纤跳线，高品质陶瓷插芯（单模）（质保一年） | 根 |  |
| 136 | 光纤跳线 | 通信机房电信级光纤跳线，高品质陶瓷插芯（双模）（质保一年） | 根 |  |
| 137 | 水晶头 | 超五类非屏蔽水晶头，三叉芯片，环保PC,触点镀金（质保一年） | 盒 |  |
| 138 | 水晶头 | 六类非屏蔽水晶头，千兆传输，三叉芯片，触点镀金，环保PC,耐弯折弹片（质保一年） | 盒 |  |
| 139 | 网线钳 | 碳钢材质，进口刀片，4P/6P/8P压接口模，适合电话、网络接头常用压接，剪切部分附保护装置，具有剪、剥UTP/STP圆形双绞线和扁平电话线功能（质保三个月） | 把 |  |
| 140 | 网线钳 | S45C钢材一体成型制造，8P压接口模，适合网线水晶头常用压接，剪切部分附安全挡片，具有剪、剥UTP/STP圆形双绞线和扁平电话线功能（质保1年） | 把 |  |
| 141 | 寻线仪 | 网络线寻线，电话线寻线，电缆线寻线，通断检测，抗干扰，灵敏度可调，POE防烧（质保一年） | 台 |  |
| 142 | 理线管 | 国产理线管（质保一年） | 米 |  |
| 143 | 理线夹 | 国产理线夹（质保一年） | 个 |  |
| 144 | 标准网络机柜 | 尺寸60cm\*45cm\*36.8cm壁挂（落地）机柜，采用冷轧钢材材料，IP20防护等级（质保3年） | 个 |  |
| 145 | 配线架 | 超五类非屏蔽配线架，冷轧钢板，免打模块，纯铜镀金端子，模块采用卡扣式设计，插拔方便（质保3年） | 个 |  |
| 146 | 配线架 | 24口配线架(六类非屏蔽)冷轧钢板，免打模块，纯铜镀金端子，模块采用卡扣式设计，插拔方便（质保3年） | 个 |  |
| 147 | 配线架 | 24口配线架(六类屏蔽)冷轧钢板，免打模块，纯铜镀金端子，模块采用卡扣式设计，插拔方便（质保3年） | 个 |  |
| 148 | 理线架 | 冷轧不锈钢材质，双铰链盖板（质保3年） | 个 |  |
| 149 | PDU电源 | SPD防雷保护，8位及以上16A、10A插孔，国标电源插孔，270度绝缘层，高阻燃PC材料（质保一年） | 个 |  |
| 150 | 户外防水箱及基础 | 户外防水箱及基础（国产定制）规格：600\*400\*1200；材料:冷轧钢板；表面处理:经RAL7032/35防水浸腊及粉末底漆处理 ；安 装 板:镀锌 | 个 |  |
| 151 | 户外防水箱（壁挂） | 内置光纤终端盒，交换机，电源部份（规格约（宽\*长）：400\*600）（质保三个月） | 个 |  |
| 152 | 设备箱 | 设备箱（国产定制）内置电源部份（规格约（宽\*长）：200\*300）（质保三个月） | 个 |  |
| 153 | 光盘包 | 光盘包（质保三个月） | 个 |  |
| 154 | 维修工具套件 | 12件套五金维修工具套件（质保三个月） | 套 |  |
| 155 | 五金工具 | 69合一螺丝刀组合多功能数码维修拆机工具套装（质保三个月） | 套 |  |
| 156 | 扎带 | 2.5\*150mm 1000根装尼龙扎带 | 包 |  |
| 157 | 扎带 | 2.5\*200mm 500根装尼龙扎带 | 包 |  |
| 158 | 扎带 | 4\*250mm 250根装尼龙扎带 | 包 |  |
| 159 | TTP-244打印机电源适配器 | 国产24V,3A（质保六个月）;输入电压AC100-240V 50/60Hz；输出电压DC24V 3000mA；输出电流3A；输入线口品字三孔；输出线长1.2米 ；输出插头外径5.5mm内径2.1mm和2.5mm通用；插头极性内正外负 | 个 |  |
| 160 | 笔记本电池 | 国产定制专用电池，600+循环充放电，1200+天使用寿命，温度保护、功率保护、过流保护、过放保护、过充保护、短路保护、电芯智能防护（质保三个月） | 个 |  |
| 161 | 墙面电源集线器 | 4个3孔，防误插保护门，耐高温底座，配安装螺丝，高品质铜材（质保三个月） | 个 |  |
| 162 | KVM设备 | 8路/具有远程控制功能/可分辨率为1280\*1024/可连接数：256/切换方式：OSD,键盘热键，面板快捷热键/支持W2000,XP,LINUX等系统/质保1年 | 套 |  |
| 163 | 视频会议摄像头 | 高清商务网络摄像头/1080P高清视频会议通话，每秒30帧/卡尔蔡司光学镜头，自动对焦/2年质保 | 个 |  |
| 164 | 视频会议专用摄像头 | 高清视频会议摄像头机USB10倍变焦/AV/HDMI/SDI/质保3年 | 个 |  |
| 165 | 监控拾音器 | 60平方米高感度麦克风，高保真低噪音，360度全向拾音，雷击保护（质保一年） | 只 |  |
| 166 | 吸顶喇叭 | 国产高低音吸顶喇叭单元尺寸4.5"x1；标准功率6W；最大功率10W；输入电压70/100V；灵敏度(1m,1W)91dB；最大声压级(1m)96dB（质保一年） | 只 |  |
| 167 | 功放 | 动态功率120W至180W，五个输入端子，四个输出端子（质保一年）失真 ：THD+N（4Ω/KHZ，-3dB）<0.02%；频率响应（±3dB） ：20Hz-20kHz；阻尼系数（8Ω/1kHz） ：优于1000；atlenuation factor ：>1000；交流：(8Ω/1kHz)；电源 ：190V-250V/40-60Hz | 台 |  |
| 168 | 模拟红外半球摄像机 | 支持200万像素或以上，帧率： 1080p@25fps，高清视频输出： 1路BNC同轴高清,符合HDTVI标准；红外距离30米，支持自动彩转黑功能，实现昼夜监控，三轴旋转（质保一年） | 个 |  |
| 169 | 模拟红外枪式摄像机 | 支持200万像素，帧率： 1080p@25fps，高清视频输出： 1路BNC同轴高清,符合HDTVI标准；低照度，自动彩转黑功能，实现昼夜监控，符合IP66级防水设计（质保一年） | 个 |  |
| 170 | 网络高清红外半球摄像机 | 300万像素或以上，支持H.265编码，最高分辨率可达3M，符合IP67级防尘防水设计，防爆等级支持IK10（质保一年） | 个 |  |
| 171 | 网络高清红外筒式摄像机 | 200万像素或以上，支持H.265编码，红外距离30米或50米支持3D数字降噪，支持数字宽动态符合IP67级防尘防水设计（质保一年） | 个 |  |
| 172 | 网络高清红外球型摄像机 | 大于或等于200万像素，支持H.265编码，红外距离30米或50米，360度连续旋转（质保一年） | 个 |  |
| 173 | 支架 | 国产摄像机支架（标配壁装/吊装）（质保三个月） | 套 |  |
| 174 | 户外摄像机接地模块 | RJ45防雷接地模块，含接地引下线（质保三个月） | 个 |  |
| 175 | 条码打印机 | 热转印/32位RISC处理器/203\*203DPI分辨率/质保1年 | 个 |  |
| 176 | 标签机 | 产品类型：便携式，热转印；打印分辨率：180DPI；打印速度：20mm/秒；打印高度7.9mm,宽度3mm-12mm;键盘布局：一体式橡胶键盘（61键）QWERTY布局；尺寸：165\*155\*68mm/质保1年 | 个 |  |
| 177 | 专用条码打印机 | 直接形式热敏/打印速度70毫米/秒，USB接口/质保1年 | 台 |  |
| 178 | 同轴模拟监控视频线 | SYV75-3视频线，加厚PVC护套，编织网+铝箔双层屏蔽，实心PE防水绝缘层，无氧铜线芯（质保三个月） | 箱 |  |
| 179 | 同轴模拟监控视频线 | SYV75-5视频线，加厚PVC护套，编织网+铝箔双层屏蔽，实心PE防水绝缘层，无氧铜线芯（质保三个月） | 箱 |  |
| 180 | 同轴模拟监控视频线 | SYV75-5视频线，加厚PVC护套，编织网+铝箔双层屏蔽，实心PE防水绝缘层，无氧铜线芯（质保三个月） | 米 |  |
| 181 | 同轴模拟监控视频线 | 视频线 SYV75-3线，加厚PVC护套，编织网+铝箔双层屏蔽，实心PE防水绝缘层，无氧铜线芯（质保三个月） | 米 |  |
| 182 | 视频转接器 | 视频转接器（DVITODVI\DVITOHDMI\DVITOVGA等标准转接器）（质保三个月） | 个 |  |
| 183 | 定时开关 | 智能设定，稳定输出电压，5孔新国标插座，环保安全材质（质保六个月） | 个 |  |
| 184 | 吸顶喇叭 | 6英寸大口径二分频喇叭，磁吸式可拆卸金属网罩，360度环绕立体音效，ABS环保材质耐高温、耐低温、绝缘、阻燃、抗冲击（质保一年） | 个 |  |
| 185 | 室外监控立杆 | 钢制喷漆，地上4米高，含圆钢制地笼，形状定制（质保一年） | 套 |  |
| 186 | 室外监控立杆 | 钢制喷漆，地上6米高，含圆钢制地笼，形状定制（质保一年） | 套 |  |
| 187 | 杆件基础 | 挖坑，混泥土浇筑，回填（无质保） | 套 |  |
| 188 | 摄像机接地 | 含RJ45防雷接地模块，接地引线（4平方），地钎（质保三个月） | 套 |  |
| 189 | 路面开挖及回填 | 混泥土路面切割，宽度3CM，深度20CM，埋钢管后标号水泥恢复 | 米 |  |
| 190 | LED全彩单元板 | P7.25全彩单元板（质保六个月）；像素点组成 1R1PG1B；点间距 7．25mm ；扫描方式 1/8；视角 120度；单元板峰值功耗 20W ；单元板平均功耗 10W ；亮度（cd/㎡） 1000cd | 张 |  |
| 191 | LED双色单元板 | F3.75双色单元板（质保六个月）；像素点形状与尺寸圆形，直径3.75mm；像素点中心距4.76mm；像素晶片构成双基色1红+1绿；每平方米像素数量44320点；单元板尺寸（wh）305mm\*152mm；平均功耗单色200w/﹐双色400w/﹐最大功耗单色400w/﹐双色800w/；64点\*32点；视角水平≥120°，垂直上下≥120°；屏幕亮度（平均值）≥800cd/m2；供电要求220v±15%50hz；灰度级同步视频屏256级灰度/62256种颜色异步屏红、绿、黄3色；显示模式vga640x480-vga1600x1024；扫描方式1/16扫描 | 张 |  |
| 192 | LED双色单元板 | P10双色单元板（质保六个月）点中心距10mm ；象素密度10000点/㎡ ；单元板尺寸160×160 ；屏体分辨率32×16纠错 ；显示基色双色； 显示颜色1R1G | 张 |  |
| 193 | 全彩LED高精度接收卡 | 双网卡输出，支持多种分辨率：640\*480,600\*800,1024\*768,1,280\*1024，1280\*720,1280\*800,1366\*768,1600\*1200,1920\*1280,2048\*1152，支持分辨率回读功能/单张卡带130万像素点/尺寸：99\*126mm(质保6个月） | 张 |  |
| 194 | LED双色屏控制卡 | 控制范围：512\*32,1024\*64；输出接口：2\*HUB08+4\*HUB12；内存为8MB；支持彩色调节，节目支持可达到1000个按时段或控制按钮播放；显示内容：文本，图片，时间，倒计时，农历，动画字，3D字，表格，SMF等；支持十字屏和自动开关机（质保6个月） | 张 |  |
| 195 | LED全彩电源 | 全彩单元板国产专用电源（质保六个月）输出功率200（W）；输入电压范围AC220V；输入电压220（V）；冷却风扇类型自冷；输出电流40（A）；工作频率50（HZ）；输出电压精度5（%）；工作效率80（%）晶体管连接方式半桥式；工作环境温度-25~+70℃ | 个 |  |
| 196 | LED双色屏电源 | 双色单元板国产专用电源（质保六个月）输出功率200（W）；输入电压范围AC220V；输入电压220（V）；冷却风扇类型自冷；输出电流40（A）；工作频率50（HZ）；输出电压精度5（%）；工作效率80（%）晶体管连接方式半桥式；工作环境温度-25~+70℃ | 个 |  |
| 197 | 品牌机原装主板 | 国产专用定制，适用于市场主流电脑，支持内存条DDR3代以上（质保1年） | 张 |  |
| 198 | 品牌机主板芯片 | 国产专用定制，适用于市场主流电脑（质保6个月） | 枚 |  |
| 199 | 品牌机显示器电源板 | 国产专用定制，适用于市场主流显示器（质保6个月） | 张 |  |
| 200 | 液晶显示器屏体 | 国产专用定制，适用于市场主流显示器 /22-24英寸分辨率1600\*900；屏幕比例 16:9（宽屏）； 面板类型 TN ；背光类型 WLED背光 ；静态对比度 1000:1 ；响应时间 极速4ms ；亮度 250cd/㎡ ；可视角度 170/160°；显示颜色 16.7M ；视频接口 D-Sub（VGA）； 机身颜色 黑色； 产品重量1kg （质保6个月） | 套 |  |
| 201 | 品牌机一体机屏体 | 国产专用定制，适用于市场主流显示器/ 22-24英寸分辨率1920\*1080；屏幕比例 16:9（宽屏）； 面板类型 TN ；背光类型 WLED背光 ；静态对比度 1000:1 ；响应时间 极速4ms ；亮度 250cd/㎡ ；可视角度 170/160°；显示颜色 16.7M ；视频接口 D-Sub（VGA）+HDMI； 机身颜色 黑色； 产品重量 2kg （质保1年） | 套 |  |
| 202 | 人工 | 各类信息化相关施工 | 个 |  |
| 203 | 激光打印机驱动板 | 国产专用定制，适用于市场主流激光打印机（质保1年） | 张 |  |
| 204 | 激光打印机组件 | 国产专用定制，适用于市场主流激光打印机,包含定影整体组件（质保1年） | 套 |  |
| 205 | 激光打印机组件 | 国产专用定制，适用于市场主流激光打印机,包含进纸整体组件等（质保1年） | 套 |  |
| 206 | 激光打印机主板 | 国产专用定制，适用于市场主流激光打印机（质保1年） | 张 |  |
| 207 | 针式打印机针 | 国产专用定制，兼容市场主流针式打印机（质保1年） | 颗 |  |
| 208 | 针式打印机主板 | 国产专用定制，兼容市场主流针式打印机（质保1年） | 张 |  |
| 209 | 针式打印机电机 | 国产专用定制，兼容市场主流针式打印机（质保1年） | 套 |  |
| 210 | 针式打印机打印头 | 国产专用定制，兼容市场主流针式打印机（质保1年） | 套 |  |

一、以上耗材价格包括送货、安装服务。

二、如产品停产，即用相应升级产品替代(不增加费用）。

三、服务期限：暂定为一年（从合同签订之日算起），采购人视工作需要可延期。

四、服务地点：资阳市第一人民医院新老区。

五、供货方式：以上产品必须按采购方需求分批次供货调试安装及分批次验收结算，质保时间以验收之日起开始计算；

六、付款方式：按月付款。

七、质保期后中标供应商须提供终身维修维护服务。

八、所有设备产品质保期按照参数规定执行，如无标注按照三年执行。

九、供应商提供充足库存实时供货，且根据甲方需求派遣专人24小时现场驻守，及时提供售后服务。包括耗材安装、维修、维护、保养等。接到送货及维修电话后，5分钟内技术响应，，10分钟内送货至指定地点，且须安装测试到正常使用，如出现耗材质量或者维护技术问题，更换耗材后、30分钟时内仍不能解决问题的，则另须免费提供其他替代耗材、设备，不影响资阳市第一人民医院的正常运营。