附件：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **货物名称** | **规格型号及技术参数** | 数量 | 单位 |
| P6000存储扩容 | HP M6612 3.5-inch SAS Drive Enclosure 全光纤接口扩展柜，包含EVA Enclosure HW Installation EVA扩展柜现场实施安装服务 | 1 | 台 |
| HP M6612 600G 6G SAS 15K 3.5in MDL HDD SAS硬盘（包含现场实施安装服务） | 12 | 块 |
| HP Startup Storage Addl 1/2 Day SVC 硬盘扩容附加服务，每4TB需要购买一个，包含硬盘扩容现场实施安装服务 | 2 | 套 |
| P2000存储扩容 | 600G 6G SAS 15K 3.5in MDL HDD SAS硬盘（包含现场实施安装服务） | 6 | 块 |
| DS1618+NAS存储服务器 | CPU 频率：英特尔Atom四核心处理器2.1 GHz，浮点运算支持硬件加密引擎 (AES-NI)； 内存大小：4GB DDR4 最大可扩展至32GB(16GBx2)； 兼容磁盘类型：2.5”/3.5”SATA HDD,2.5”SATA SSD（不含硬盘）； 磁盘槽数量：6； 最大内部容量:60TB（10TBx6)，最大扩展容量：160TB (10TBx16)； 外部接口：USB 3.0端口x3，eSATA端口x2,RJ-45 1GbE网络孔x4（支持Link Aggregation/故障移转），PCle网络接口卡，M2D17-用于SSD缓存的双M.2 SATA SSD 适配器卡，M2D18-用于 SSD 缓存的双 M.2 SATA/NVMe SSD 适配器卡，Pcle扩充（1xGen3x8 slot(black,x4 link)； 支持的网络协议：CIFS、AFP、NFS、FTP、WebDAV、CalDAV、iSCSI、Telnet、SSH、SNMP、VPN (PPTP、OpenVPN)； 支持RAID磁盘阵列类型:Synology Hybird RAID、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6、RAID 10； 电源供应器/变压器：250W， 电源消耗功率：56.86W(存取)、25.76W(硬盘休眠)， 支持WEB、ISO、Andriod等多系统登录； 读取速度平均每秒可达2037.83 MB，写入速度则可达每秒624.25MB； 支持硬盘热插拨； 具备 SuperSpeed USB 3.0 功能； CPU 被动冷却技术及系统风扇冗余； 支持 Windows® AD 及 ACL； 兼容 VMware® / Citrix® / Microsoft® / OpenStack； 操作系统为 Synology DiskStation Manager (DSM)； 随附 Synology 的3年有效保修服务。 | 1 | 台 |
| 希捷硬盘 | 希捷10TB 7200 (NAS)硬盘 | 5 | 块 |