参数要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预计点位数量 | 参数 | 预计单价 （元/月台） | 备注 |
| 28台 | 1.影像存储不得低于15天，  2.摄像头参数：  像素>=400万；支持红外与可见光光源夜视，日夜全彩监控；内置大功率扬声器，支持双向语音对讲；支持人形侦测，声光报警、区域入侵告警；内置SD内存卡且支持云存储；POE供电，防水防尘。  3.平台软件核心能力：  接入能力：通过GB/T28181协议、ONVIF协议、SDK与终端设备对接，实现监控摄像头的接入汇聚。  流媒体能力：提供取流对接、流媒体服务、RTP封装功能，提供视频流获取、复制、分发、转发能力。  转码能力。提供降码率/降分辨率/降帧率/码流转换功能，实现标准视频流向标清、高清、超清、1080P视频码率的转换。  协转能力：提供RTSP转RTMP、HLS协议功能，实现CS客户端、BS客户端多终端播放。  存储能力：提供具有文件切片、文件读写、文件管理、磁盘挂载、切片策略、资源分配、磁盘分配等功能。实现分布式存储与云存储。 | 每台价格不得超过59.5元 | 采用租赁形式，此次租期为三年，所有相关硬件、软件、线路铺设等设备由中标方提供，需能满足我院使用需求。出现故障5分钟内响应，30分钟内到达现场处理，2个小时内解决好。 |

评分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| 1 | 报价30% | 30 | 满足招标采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价得分=(评标基准价÷投标报价或评标价)×30分。 |  |
| 2 | 技术42% | 30 | 投标产品技术指标、配置完全满足招标采购文件要求的得30分；与招标文件要求有非实质性负偏离的一项扣2分，扣完为止。 |  |
| 6 | 投标人的视频云平台具有自有知识产权（投标人下属子公司或分公司所有知识产权不算在自有知识产权范围内） | 提供计算机软件著作权证书 |
| 6 | 对接能力，能实现与上级管理部门监控平台无缝对接。 |  |
| 3 | 信息安全能力10% | 10 | 投标人的视频云平台已通过信息安全等级保护三级测评 | 提供信息安全等级保护备案证明 |
| 项目履约能力6% | 6 | 投标人具有类似项目业绩，每提供一个得2分，最多得6分。 | 提供合同复印件或协议复印件并加盖投标人公章 |
| 售后服务10% | 10 | 对本项目的服务保障计划，售后服务承诺、响应时间等。优秀的得10分，良好的得6分，一般的得2分，未提供的不得分。 |  |
| 4 | 投标文件的规范性2% | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |