附件一：

竞争性谈判响应文件

****项目名称：****中桥院区学生公寓洗浴间改造项目

****供应商全称：              （盖章）****

****授权代表：****

****手机号码：****

****邮箱号码：****

****二〇二三年  月  日****

1、采购公告中要求提供的营业执照副本复印件（盖章）：

**（营业执照副本复印件）**

2、采购公告中要求提供的法定代表人授权书（盖章）：

**法定代表人授权书**

（非法定代表人参加投标时提供）

 致 资阳市第一人民医院 ：

 （供应商名称）    法定代表人  （姓名、职务）  授权  （被授权代表姓名、职务）     为本单位合法代理人，参加 （项目名称）  项目的采购活动，代表本单位处理采购活动中的一切事宜。

本授权书于        年    月     日签字生效,特此声明。

  法定代表人（签字或盖章）：

                                          供应商单位（公章）：

                                          日  期：

被授权代表（签字）：  电    话：

附：法定代表人的身份证复印件（盖章）。

（身份证复印件）：

附：被授权代表的身份证复印件（盖章）。

（身份证复印件）：

3、采购公告中要求提供的资格证明文件（盖章）：

**合格供应商的资格承诺书**

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。法律、行政法规规定的其他条件。

本次投标过程中我单位承诺不存在下列情形：串通投标；提供虚假材料谋取中标；采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；与采购人、其他投标人恶意串通；向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；在招标过程中与采购人进行非正常的协商谈判；中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；未按照采购文件确定的事项签订采购合同；将采购合同转包或者违规分包；提供假冒伪劣产品；擅自变更、中止或者终止采购合同；拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；法律法规规定的其他禁止情形。

特此承诺！

供应商单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日期： 年 月 日

4、采购公告中要求提供的廉洁承诺书（盖章）：

**廉洁承诺书**

为了全面贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅共同签发的《〈关于开展治理商业贿赂专项工作的意见〉的通知》和卫生部、国家中医药管理局《关于开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作的实施意见》及省卫生厅治理医药购销领域商业贿赂专项工作培训会议精神，结合资阳市第一人民医院反商业贿赂工作实际，依法保护双方在药品、医用设备、医用耗材等购销活动中的合法权益，承诺如下：  
一、进一步统一思想，充分认识开展治理商业贿赂专项治理的重要性、紧迫性和必要性。  
二、应积极配合医院开展自查自纠工作，积极配合对相关医务人员的商业贿赂行为进行查处。  
三、不找有关领导干涉药品、医用设备、医用耗材等购销活动，不以贿赂的方式将上述商品销售到医院。  
四、不向药品、医用设备、医用耗材等购销人员给予各种名义的财物或回扣。  
五、不向从事药品、医用设备、医用耗材等相关活动的人员给予开单费、临床促销费、宣传费、劳务费、统方费等费用。  
六、不为医院相关人员报销电话费、娱乐费、差旅费、餐费等应由本人支付的各种费用。  
七、不组织甲方相关人员参加国内外旅游、座谈会、学术会等活动。  
八、不向甲方相关人员赠送各种实物及有价证券。  
九、不派工作人员到医院临床科室进行药品、医用设备、医用耗材的广告宣传。  
十、不以任何理由向医院及其相关人员进行商业贿赂。  
十一、如违反上述约定，医院有权单方终止现有购销关系，若违反承诺条款，公司承诺：三年内无权参加医院所有的采购活动。  
十二、违反上述约定，应向医院支付违约金贰万元，医院可直接在双方购销款中扣除。  
   
                  
                                    承诺公司：（盖章）  
                                       承诺代表：  
                                 承诺时间：2023年   月   日

5、采购公告中要求提供的商务要求响应表（盖章）：

**商务要求响应表**

项目名称：                              投标人盖章：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **招标文件的参数要求** | **投标人响应的参数** | **投标人响应的参数是否满足招标要求** |
| 质保期 | 一年 |  | 满足（ ）  不满足（ ） |
| 工期 | ≤20天 |  | 满足（ ）  不满足（ ） |
| 执行标准 | 投标人在施工期间应严格遵守《建设工程质量管理条例》、《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法律法规。 |  | 满足（ ）  不满足（ ） |
| 安全责任 | 投标人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生的安全或火灾事故，投标人承担由此产生的一切经济损失。 |  | 满足（ ）  不满足（ ） |
|  |  |  | 满足（ ）  不满足（ ） |
|  |  |  | 满足（ ）  不满足（ ） |

备注：此表根据招标文件的“采购清单”参数要求及投标货物情况填写，如有偏离，必须如实说明。

6、采购公告中要求提供的报价书（盖章）

**报价书**

项目名称：                             投标人盖章：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 墙面原底灰铲除 | 1.特征描述：墙面乳胶漆抹灰铲除 | ㎡ | 72 |  |  |
| 2 | 地面地砖拆除 | 1.特征描述：地面地砖拆除 2.规格型号：600cm\*600cm | ㎡ | 20 |  |  |
| 3 | 墙面开窗洞 | 1.特征描述：砖墙开洞 | ㎡ | 3.5 |  |  |
| 4 | 地面下挖 | 1.特征描述：地面开挖10cm | ㎡ | 7.2 |  |  |
| 5 | 挖排水沟 | 1.特征描述：110管排水沟 | 米 | 12 |  |  |
| 6 | 墙面拉毛处理 | / | ㎡ | 92 |  |  |
| 7 | 冷热水水管暗埋开槽 | 1.特征描述：预埋PPR20管开槽 | 米 | 60 |  |  |
| 8 | 聚乙烯丙纶布防水 | 1.规格型号：厚度400克防水，水泥加专用胶粉粘接 | ㎡ | 92 |  |  |
| 9 | 排水管 | 1.规格型号：PVC110 2.特征描述：含管件配件辅料等 | 米 | 12 |  |  |
| 10 | 冷热水管 | 1.规格型号：PPR20 2.特征描述：含管件配件辅料等 | 米 | 60 |  |  |
| 11 | 墙砖 | 1.规格型号：300\*600 2.特征描述：含水泥河沙辅料等 | ㎡ | 65 |  |  |
| 12 | 地砖 | 1.规格型号：300\*300 2.特征描述：含水泥河沙辅料等 | ㎡ | 7.2 |  |  |
| 13 | 地砖 | 1.规格型号：600\*600 2.特征描述：含水泥河沙辅料等 | ㎡ | 12.8 |  |  |
| 14 | 钛合金门 | 1.规格型号：760cm\*2050cm 2.特征描述：磨砂玻璃 | 套 | 2 |  |  |
| 15 | 吊顶 | 1.规格型号：300\*300 2.特征描述：铝单板 | ㎡ | 20 |  |  |
| 16 | 洗澡间隔断 | 1.规格型号：1.05m\*1.2m\*1.8m 2.特征描述：防水隔断，含门扇五金配件等 | ㎡ | 22 |  |  |
| 17 | 防水隔断的横杆竖挡 | 1.特征描述：铝杆 | 米 | 30 |  |  |
| 18 | 淋浴花洒 | 1.特征描述：含花洒、顶喷配件等 | 套 | 6 |  |  |
| 19 | 地漏 | / | 个 | 6 |  |  |
| 20 | 换气扇 | 1.规格型号：300\*300 2.特征描述：吸顶式换气扇 | 个 | 6 |  |  |
| 21 | 平板灯 | 1.规格型号：300\*300 2.特征描述：LED | 个 | 6 |  |  |
| 22 | 新做钛合金推拉窗100\*1.4厚钛合金材质 | 1.规格型号：1800cm\*1700cm\*1.4mm 2.特征描述：钛合金 | ㎡ | 3.5 |  |  |
| 23 | 玻璃贴磨砂膜 | / | ㎡ | 7 |  |  |
| 24 | 不锈钢防护栏，不锈钢 | 1.规格型号：圆管1.9cm\*1.0mm厚,方管2.5cm\*2.5cm\*0.8mm | ㎡ | 3.5 |  |  |
| 25 | 排气管道 | 1.规格型号：PVC110 2.特征描述：含管件配件辅料等 | 米 | 8 |  |  |
| 26 | 开孔 | 1.规格型号：120 2.特征描述：排气扇开孔 | 个 | 2 |  |  |
| 27 | 建渣清运 | / | 项 | 1 |  |  |
| 税金 | | | | | |  |
| 总价 | | | | | |  |

**报价书（第二次）**

项目名称：                             投标人盖章：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| 1 | 墙面原底灰铲除 | 1.特征描述：墙面乳胶漆抹灰铲除 | ㎡ | 72 |  |  |
| 2 | 地面地砖拆除 | 1.特征描述：地面地砖拆除 2.规格型号：600cm\*600cm | ㎡ | 20 |  |  |
| 3 | 墙面开窗洞 | 1.特征描述：砖墙开洞 | ㎡ | 3.5 |  |  |
| 4 | 地面下挖 | 1.特征描述：地面开挖10cm | ㎡ | 7.2 |  |  |
| 5 | 挖排水沟 | 1.特征描述：110管排水沟 | 米 | 12 |  |  |
| 6 | 墙面拉毛处理 | / | ㎡ | 92 |  |  |
| 7 | 冷热水水管暗埋开槽 | 1.特征描述：预埋PPR20管开槽 | 米 | 60 |  |  |
| 8 | 聚乙烯丙纶布防水 | 1.规格型号：厚度400克防水，水泥加专用胶粉粘接 | ㎡ | 92 |  |  |
| 9 | 排水管 | 1.规格型号：PVC110 2.特征描述：含管件配件辅料等 | 米 | 12 |  |  |
| 10 | 冷热水管 | 1.规格型号：PPR20 2.特征描述：含管件配件辅料等 | 米 | 60 |  |  |
| 11 | 墙砖 | 1.规格型号：300\*600 2.特征描述：含水泥河沙辅料等 | ㎡ | 65 |  |  |
| 12 | 地砖 | 1.规格型号：300\*300 2.特征描述：含水泥河沙辅料等 | ㎡ | 7.2 |  |  |
| 13 | 地砖 | 1.规格型号：600\*600 2.特征描述：含水泥河沙辅料等 | ㎡ | 12.8 |  |  |
| 14 | 钛合金门 | 1.规格型号：760cm\*2050cm 2.特征描述：磨砂玻璃 | 套 | 2 |  |  |
| 15 | 吊顶 | 1.规格型号：300\*300 2.特征描述：铝单板 | ㎡ | 20 |  |  |
| 16 | 洗澡间隔断 | 1.规格型号：1.05m\*1.2m\*1.8m 2.特征描述：防水隔断，含门扇五金配件等 | ㎡ | 22 |  |  |
| 17 | 防水隔断的横杆竖挡 | 1.特征描述：铝杆 | 米 | 30 |  |  |
| 18 | 淋浴花洒 | 1.特征描述：含花洒、顶喷配件等 | 套 | 6 |  |  |
| 19 | 地漏 | / | 个 | 6 |  |  |
| 20 | 换气扇 | 1.规格型号：300\*300 2.特征描述：吸顶式换气扇 | 个 | 6 |  |  |
| 21 | 平板灯 | 1.规格型号：300\*300 2.特征描述：LED | 个 | 6 |  |  |
| 22 | 新做钛合金推拉窗100\*1.4厚钛合金材质 | 1.规格型号：1800cm\*1700cm\*1.4mm 2.特征描述：钛合金 | ㎡ | 3.5 |  |  |
| 23 | 玻璃贴磨砂膜 | / | ㎡ | 7 |  |  |
| 24 | 不锈钢防护栏，不锈钢 | 1.规格型号：圆管1.9cm\*1.0mm厚,方管2.5cm\*2.5cm\*0.8mm | ㎡ | 3.5 |  |  |
| 25 | 排气管道 | 1.规格型号：PVC110 2.特征描述：含管件配件辅料等 | 米 | 8 |  |  |
| 26 | 开孔 | 1.规格型号：120 2.特征描述：排气扇开孔 | 个 | 2 |  |  |
| 27 | 建渣清运 | / | 项 | 1 |  |  |
| 税金 | | | | | |  |
| 总价 | | | | | |  |