**资阳市第一人民医院核医学科衰变池设备采购维保的市场询价公告**

我院核医学科衰变池设备拟采购维保，现面向市场进行公开询价（含设备整件、配件、差旅费等所有费用）。

1. **资格要求：**

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体调研。

**二、资质要求**

1、营业执照必需有：射线防护工程及环保工程的设计及施工，辐射防护器材、辐射防护材料的销售、安装等。

2、安全生产许可证：建筑施工。

3、建筑企业资质证书：建筑装修装饰工程专业承包二级，环保工程专业承包三级。

**材料要求：**

1. 所提供设备、配件必须符合国家质量标准。
2. **公告发布**

**五、报名方式及询价时间**

报名方式：网络报名（发送加盖公司红章的PDF扫描资质资料及报价表至公示邮箱即视为报名成功）

报名邮箱：448531251@qq.com   联系人：孙老师

**六、报价时间**

2023年11月17日至17日17:00点前将报价清单发至公示邮箱448531251@qq.com   联系人：孙老师过时视为无效。

截止时间：2023年11月24日17：00过时视为无效(国家法定节假日除外）。

1. **此公告只作为市场调研摸底询价用，不现场踏勘，不作为招投标使用。**

八、本次市场询价公告在资阳市第一人民医院官网上发布。

**九、设备清单附后：**

|  |
| --- |
| **资阳市第一人民医院衰变池设备维保维修清单** |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 模拟量输入plc模块 | 提供西门子Smart200系列四路输入模块，要求与原系统无缝配备。 | 组 | 1 |  |  |  |
| 2 | 模拟量输出plc模块 | 提供西门子Smart200系列四路输出模块，要求与原系统无缝配备。 | 组 | 1 |  |  |  |
| 3 | 热继电器 | 国标产品 | 套 | 6 |  |  |  |
| 4 | 不锈钢电动阀门组 | 不锈钢材质，电动阀门执行器采用220V带反馈角行程类型执行机构，需与现场阀门相匹配。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 5 | 切割式专用污水泵 | 污水泵采用防锈耐腐材质，扬程不低于15米，口径不低于DN50, 流量≥20m3/h，与原系统管路无缝对接。 | 台 | 4 |  |  |  |
| 7 | 液位传感器 | 提供沉水式扩散硅压力式液位传感器，量程范围0-3米，精度0.01米，误差0.5%，防水等级IP68，温度范围-5-60℃，输出量4-20mA, 本体材质SU304不锈钢。 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 | 配件及辅料 | 国标配件（可溯源） | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 控制系统调试费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 维修工程师车旅费 |  | 次 |  |  |  |  |
| 11 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 税金 |  | 项 |  |  |  |  |
| 13 | 合计 |  |  |  |  |  |  |