**资阳市第一人民医院康复楼更换卫生间门及门套的市场询价公告**

我院康复楼拟更换所有卫生间门及门套，现面向市场进行公开询价。

1. **资格要求：**

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体调研。

**二、资质要求**

1、营业执照必需有：建设工程施工；住宅室内装饰装修。

2、安全生产许可证：建筑施工。

3、建筑企业资质证书：施工劳务。

**材料要求：**

1. 所提供材料、五金件必须符合国家质量标准。
2. **公告发布**

**五、报名方式及询价时间**

报名方式：网络报名（发送加盖公司红章的PDF扫描资质资料及报价表至公示邮箱即视为报名成功）

报名邮箱：448531251@qq.com   联系人：孙老师

1. 现场踏勘时间

2023年12月7日上午9点统一在我院急诊科外集合进行现场踏勘、测量，过时不候,不再另行组织现场踏勘。

**六、报价时间**

2023年12月7日至12月15日17:00点前将报价清单发至公示邮箱448531251@qq.com   联系人：孙老师。过时视为无效(国家法定节假日除外）。

1. **此公告只作为市场调研摸底询价用，不作为招投标使用。**
2. 本次市场询价公告在资阳市第一人民医院官网上发布。
3. 工程量清单

|  |
| --- |
| **工程名称：资阳市第一人民医院康复楼更换卫生间门（方案一）** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注 |
| 综合 单价 | 其中 | 合价 |
| 暂估价 |
| 1 | 拆除 | 1、拆除原旧卫生间门及门套等。 | 套 | 71 |  |  |  | 以实测为准 |
| 2 | 不锈钢门套 | 1. 材质：304不锈钢。
2. 厚度：304不锈钢厚度不低于1.2㎜。

3、包安装。 | 米 | 372 |  |  |  | 以实测为准 |
| 3 | 钛镁铝合金门 | 1、样式、颜色参照我院儿科大楼病房卫生间门。2、包安装、含不锈钢五金件、锁具。3、玻璃：钢化加胶磨砂玻璃。4、型材厚度：门扇安合页处不低于3.8㎜，其它部位不低于1.2㎜。 | ㎡ | 129.77 |  |  |  | 以实测为准 |
| 4 | 墙体修复等 | 1. 墙面刮耐水腻子膏。
2. 刷乳胶漆一底两面等。
 | ㎡ | 99.4 |  |  |  | 以实测为准 |
| 5 | 清扫及建渣清运处置 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 工程直接费 |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |
| 8 | 总价 |  |  |
| **工程名称：资阳市第一人民医院康复楼更换卫生间门（方案二）** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注 |
| 综合 单价 | 其中 | 合价 |
| 暂估价 |
| 1 | 拆除 | 1、拆除原旧卫生间门及门套等。 | 套 | 71 |  |  |  | 以实测为准 |
| 2 | 铝塑板 | 1、材质：不低于28丝防火铝塑板。2、铝塑板包门套。 | 米 | 372 |  |  |  | 以实测为准 |
| 3 | 铝合金门 | 1、样式、颜色参照我院儿科大楼病房卫生间门。2、包安装、含不锈钢五金件、锁具。3、玻璃：钢化加胶磨砂玻璃。4、型材厚度：门扇安合页处不低于3.8㎜，其它部位不低于1.2㎜。 | ㎡ | 129.77 |  |  |  | 以实测为准 |
| 4 | 墙体修复等 | 1、墙面刮耐水腻子膏。2、刷乳胶漆一底两面等。 | ㎡ | 99.4 |  |  |  | 以实测为准 |
| 5 | 清扫及建渣清运处置 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 工程直接费 |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |
| 8 | 总价 |  |  |
| **工程名称：资阳市第一人民医院康复楼更换卫生间门（方案三）** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注 |
| 综合 单价 | 其中 | 合价 |
| 暂估价 |
| 1 | 拆除 | 1、拆除原旧卫生间门及门套等。 | 套 | 71 |  |  |  | 以实测为准 |
| 2 | 门套修补 | 1. 刮耐水腻子膏。
2. 刷乳胶漆一底两面等。
 | 米 | 372 |  |  |  | 以实测为准 |
| 3 | 木质门 | 1、样式、颜色参照我院儿科大楼病房卫生间门。2、包安装、含不锈钢五金件、锁具。3、玻璃：钢化加胶磨砂玻璃。4、材质：防火、耐腐蚀。 | ㎡ | 129.77 |  |  |  | 以实测为准 |
| 4 | 墙体修复等 | 1、墙面刮耐水腻子膏。2、刷乳胶漆一底两面等。 | ㎡ | 99.4 |  |  |  | 以实测为准 |
| 5 | 清扫及建渣清运处置 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 工程直接费 |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |
| 8 | 总价 |  |  |
| **工程名称：资阳市第一人民医院康复楼更换卫生间门（方案四）** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注 |
| 综合 单价 | 其中 | 合价 |
| 暂估价 |
| 1 | 拆除 | 1、拆除原旧卫生间门及门套等。 | 套 | 71 |  |  |  | 以实测为准 |
| 2 | 瓷砖 | 1. 材质：抛光釉面砖。
2. 釉面砖贴门套。
 | 米 | 372 |  |  |  | 以实测为准 |
| 3 | 塑钢门 | 1. 样式、颜色参照我院儿科大楼病房卫生间门。
2. 包安装、含不锈钢五金件、锁具。

3、玻璃：钢化加胶磨砂玻璃。4、型材要求：防火、厚度不低于2.8㎜。 | ㎡ | 129.77 |  |  |  | 以实测为准 |
| 4 | 墙体修复等 | 1、墙面刮耐水腻子膏。2、刷乳胶漆一底两面等。 | ㎡ | 99.4 |  |  |  | 以实测为准 |
| 5 | 清扫及建渣清运处置 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 工程直接费 |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |
| 8 | 总价 |  |  |
| **工程名称：资阳市第一人民医院康复楼更换卫生间门（方案五）** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注 |
| 综合 单价 | 其中 | 合价 |
| 暂估价 |
| 1 | 拆除 | 1、拆除原旧卫生间门及门套等。 | 套 | 71 |  |  |  | 以实测为准 |
| 2 | 树脂门套（复合材料） | 1、材质：防火、防水、耐腐蚀。 | 米 | 372 |  |  |  | 以实测为准 |
| 3 | 树脂门（复合材料） | 1、样式、颜色参照我院儿科大楼病房卫生间门。2、材质：防火、防水、耐腐蚀。3、玻璃：钢化加胶磨砂玻璃。4、合页、铰链、锁具均为不锈钢。 | ㎡ | 129.77 |  |  |  | 以实测为准 |
| 4 | 墙体修复等 | 1、墙面刮耐水腻子膏。2、刷乳胶漆一底两面等。 | ㎡ | 99.4 |  |  |  | 以实测为准 |
| 5 | 清扫及建渣清运处置 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 工程直接费 |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |
| 8 | 总价 |  |  |