**资阳市第一人民医院康复楼更换卫生间门及门套的市场询价第二次公告**

我院康复楼拟更换所有卫生间门及门套，现面向市场进行公开询价。

1. **资格要求：**

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体调研。

**二、资质要求**

1、营业执照必需有：建设工程施工；住宅室内装饰装修。

2、安全生产许可证：建筑施工。

3、建筑企业资质证书：施工劳务。

**材料要求：**

1. 所提供材料、五金件必须符合国家质量标准。
2. **公告发布**

**五、报名方式及询价时间**

报名方式：网络报名（发送加盖公司红章的PDF扫描资质资料及报价表至公示邮箱即视为报名成功）

报名邮箱：448531251@qq.com   联系人：孙老师

1. 现场踏勘时间

2023年12月14日上午9点统一在我院急诊科外集合进行现场踏勘、测量，过时不候,不再另行组织现场踏勘。

**六、报价时间**

2023年12月15日至12月22日17:00点前将报价清单发至公示邮箱448531251@qq.com   联系人：孙老师。过时视为无效(国家法定节假日除外）。

1. **此公告只作为市场调研摸底询价用，不作为招投标使用。**
2. 本次市场询价公告在资阳市第一人民医院官网上发布。
3. 工程量清单

|  |
| --- |
| **工程名称：资阳市第一人民医院康复楼更换卫生间门（方案一）** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注 |
| 综合 单价 | 其中 | 合价 |
| 暂估价 |
| 1 | 拆除 | 1、拆除原旧卫生间门及门套等。 | 套 | 71 |  |  |  | 以实测为准 |
| 2 | 不锈钢门套 | 1. 材质：304不锈钢。
2. 厚度：304不锈钢厚度不低于1.2㎜。

3、包安装。 | 米 | 372 |  |  |  | 以实测为准 |
| 3 | 钛镁铝合金门 | 1、样式、颜色参照我院儿科大楼病房卫生间门。2、包安装、含不锈钢五金件、锁具。3、玻璃：钢化加胶磨砂玻璃。4、型材厚度：门扇安合页处不低于3.8㎜，其它部位不低于1.2㎜。 | ㎡ | 129.77 |  |  |  | 以实测为准 |
| 4 | 墙体修复等 | 1. 墙面刮耐水腻子膏。
2. 刷乳胶漆一底两面等。
 | ㎡ | 99.4 |  |  |  | 以实测为准 |
| 5 | 清扫及建渣清运处置 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 工程直接费 |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |
| 8 | 总价 |  |  |
| **工程名称：资阳市第一人民医院康复楼更换卫生间门（方案二）** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注 |
| 综合 单价 | 其中 | 合价 |
| 暂估价 |
| 1 | 拆除 | 1、拆除原旧卫生间门及门套等。 | 套 | 71 |  |  |  | 以实测为准 |
| 2 | 铝塑板 | 1、材质：不低于28丝防火铝塑板。2、铝塑板包门套。 | 米 | 372 |  |  |  | 以实测为准 |
| 3 | 铝合金门 | 1、样式、颜色参照我院儿科大楼病房卫生间门。2、包安装、含不锈钢五金件、锁具。3、玻璃：钢化加胶磨砂玻璃。4、型材厚度：门扇安合页处不低于3.8㎜，其它部位不低于1.2㎜。 | ㎡ | 129.77 |  |  |  | 以实测为准 |
| 4 | 墙体修复等 | 1、墙面刮耐水腻子膏。2、刷乳胶漆一底两面等。 | ㎡ | 99.4 |  |  |  | 以实测为准 |
| 5 | 清扫及建渣清运处置 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 工程直接费 |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |
| 8 | 总价 |  |  |
| **工程名称：资阳市第一人民医院康复楼更换卫生间门（方案三）** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注 |
| 综合 单价 | 其中 | 合价 |
| 暂估价 |
| 1 | 拆除 | 1、拆除原旧卫生间门及门套等。 | 套 | 71 |  |  |  | 以实测为准 |
| 2 | 门套修补 | 1. 刮耐水腻子膏。
2. 刷乳胶漆一底两面等。
 | 米 | 372 |  |  |  | 以实测为准 |
| 3 | 木质门 | 1、样式、颜色参照我院儿科大楼病房卫生间门。2、包安装、含不锈钢五金件、锁具。3、玻璃：钢化加胶磨砂玻璃。4、材质：防火、耐腐蚀。 | ㎡ | 129.77 |  |  |  | 以实测为准 |
| 4 | 墙体修复等 | 1、墙面刮耐水腻子膏。2、刷乳胶漆一底两面等。 | ㎡ | 99.4 |  |  |  | 以实测为准 |
| 5 | 清扫及建渣清运处置 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 工程直接费 |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |
| 8 | 总价 |  |  |
| **工程名称：资阳市第一人民医院康复楼更换卫生间门（方案四）** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注 |
| 综合 单价 | 其中 | 合价 |
| 暂估价 |
| 1 | 拆除 | 1、拆除原旧卫生间门及门套等。 | 套 | 71 |  |  |  | 以实测为准 |
| 2 | 瓷砖 | 1. 材质：抛光釉面砖。
2. 釉面砖贴门套。
 | 米 | 372 |  |  |  | 以实测为准 |
| 3 | 塑钢门 | 1. 样式、颜色参照我院儿科大楼病房卫生间门。
2. 包安装、含不锈钢五金件、锁具。

3、玻璃：钢化加胶磨砂玻璃。4、型材要求：防火、厚度不低于2.8㎜。 | ㎡ | 129.77 |  |  |  | 以实测为准 |
| 4 | 墙体修复等 | 1、墙面刮耐水腻子膏。2、刷乳胶漆一底两面等。 | ㎡ | 99.4 |  |  |  | 以实测为准 |
| 5 | 清扫及建渣清运处置 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 工程直接费 |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |
| 8 | 总价 |  |  |
| **工程名称：资阳市第一人民医院康复楼更换卫生间门（方案五）** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注 |
| 综合 单价 | 其中 | 合价 |
| 暂估价 |
| 1 | 拆除 | 1、拆除原旧卫生间门及门套等。 | 套 | 71 |  |  |  | 以实测为准 |
| 2 | 树脂门套（复合材料） | 1、材质：防火、防水、耐腐蚀。 | 米 | 372 |  |  |  | 以实测为准 |
| 3 | 树脂门（复合材料） | 1、样式、颜色参照我院儿科大楼病房卫生间门。2、材质：防火、防水、耐腐蚀。3、玻璃：钢化加胶磨砂玻璃。4、合页、铰链、锁具均为不锈钢。 | ㎡ | 129.77 |  |  |  | 以实测为准 |
| 4 | 墙体修复等 | 1、墙面刮耐水腻子膏。2、刷乳胶漆一底两面等。 | ㎡ | 99.4 |  |  |  | 以实测为准 |
| 5 | 清扫及建渣清运处置 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 工程直接费 |  |  |
| 7 | 税金 |  |  |
| 8 | 总价 |  |  |