**资阳市第一人民医院第一住院楼及第二住院楼空调井更换通风百叶窗的**

**市场询价二次公告**

我院拟对第一住院楼、第二住院楼所有空调井更换通风百叶窗，现面向市场进行公开询价。

1. **资格要求：**

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体调研。

**二、资质要求**

1、营业执照必需有：建设工程施工、住宅室内装饰装修。

2、安全生产许可证：建筑施工。

3、建筑企业资质证书：施工劳务。

**材料要求：**

1. 所提供材料、五金件必须符合国家质量标准。
2. **公告发布**

**五、报名方式及询价时间**

报名方式：网络报名（发送加盖公司红章的PDF扫描资质资料及报价表至公示邮箱即视为报名成功）

报名邮箱：448531251@qq.com   联系人：孙老师

1. 现场踏勘时间

2024年1月18日上午10点统一在我院门诊大门外集合进行现场踏勘、测量，过时不候,不再另行组织现场踏勘。

**六、报价时间**

2024年1月19日至2024年1月26日17:00点前将报价清单发至公示邮箱448531251@qq.com   联系人：孙老师。过时视为无效(国家法定节假日除外）。

1. **此公告只作为市场调研摸底询价用，不作为招投标使用。**
2. 本次市场询价公告在资阳市第一人民医院官网上发布。
3. 工程量清单

|  |
| --- |
| **工程名称：资阳市第一人民医院第一、第二住院楼更换通风百叶窗工程** |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | 备注 |
| 综合 单价 | 其中 | 合价 |
| 暂估价 |
| 1 | 架管 | 1、钢管外架管租赁。 | 吨 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | 拆除 | 1、拆除原空调井通风百叶窗。 | ㎡ | 368 |  |  |  | 以实测为准 |
| 3 | 安装 | 1. 新安装不锈钢通风百叶窗.
2. 材质：201不锈钢方管。
3. 规格：25㎜×25㎜×0.8㎜。
 | ㎡ | 368 |  |  |  | 以实测为准 |
| 4 | 搭建 | 1. 外墙架管搭建
 | ㎡ | 482 |  |  |  |  |
| 5 | 防护网 | 1. 外墙架管安装防护网
2. 防护网材料必须符合国家质量标准。
 | ㎡ | 586 |  |  |  | 以实测为准 |
| 6 | 防水 | 1. 空调井道防水施工.
2. 空调井道刷渗透性防水涂料
 | ㎡ | 186 |  |  |  | 以实测为准 |
| 7 | 外墙加管拆除 |  | ㎡ | 482 |  |  |  |  |
| 8 | 清扫及建渣清运处置 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 工程直接费 |  |  |
| 10 | 税金 |  |  |
| 11 | 总价 |  |  |