**报名注意事项**

1.请参与报名的供应商在准备报名资料时，按照报名资料目录顺序和模板提交，若其中某项资料不需提供，请勿删除页面，自动跳过当前页即可。

2.可根据项目方案内容通过PPT重点介绍产品功能、亮点及落地案例，15分钟。

3.报名资料电子文档（盖章扫描件和可编辑版本）发送至1130020890@qq.com，并抄送至2539231388@qq.com。邮件名称：“XXXX项目名称（公司名称+联系人+联系电话）”

4.收到您的邮件即报名成功。特殊情况，我们会通过电话与您联系，请注意保持电话畅通。感谢您的积极参与！

信息化项目调研报名目录

[1.报名登记表 4](#_Toc19686)

[2.资质： 4](#_Toc17153)

[2.1营业执照 4](#_Toc3674)

[2.2法定代表人授权书 4](#_Toc30657)

[2.3法人及被授权人身份证 4](#_Toc7144)

[2.4公司资质 4](#_Toc1613)

[2.5本项目涉及资质 4](#_Toc6853)

[2.6开发商委托销售授权函 4](#_Toc6616)

[3.项目调研报价表 5](#_Toc221)

# 1.报名登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱  （与报名邮箱一致） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |

# 2.资质：

## 2.1营业执照

## 2.2法定代表人授权书

## 2.3法人及被授权人身份证

## 2.4公司资质

## 2.5本项目涉及资质

## **2.6开发商委托销售授权函**

# 3.项目调研报价表

项目名称：信息化终端项目 供应商名称： 联系人及联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **配置参数** | **数量** | **单位** | **预算单价（元）** | **预算总金额（元）** | **备注** |
| 1 | 打印复印一体机1 | 1.产品类型：黑白激光多功能一体机  2.打印速度 ≥29页/分钟 (A4)；打印分辨率≥ 600×600 dpi  3.首张打印时间：7秒或更少  4.支持自动双面打印  5.涵盖功能：打印/复印/扫描  6.复印速度：≥29页/分钟(A4)  7.标配自动输稿器容量≥40页  8.支持有线网络打印、2.4GHz/5GHz双频无线网络打印。  9.耗材：鼓粉一体  10.系统兼容性：产地中国，支持UOS和麒麟国产操作系统，投标人需提供UOS和麒麟操作系统互认证书  11.保修政策全国联保，享受三包服务，质保时间1年 | 10 | 台 |  |  |  |
| 2 | 打印复印一体机2 | 1.产品类型：彩色激光多功能一体机  2.涵盖功能：打印/复印/扫描  3.打印速度 ：33页/分（黑白及彩色）  4.打印分辨率≥ 600×600 dpi  5.支持自动双面打印  6.连接方式：WI-FI，有线  7.USB打印功能：有线、无线打印  8.保修政策全国联保，享受三包服务，质保时间1年 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 打印复印一体机3（信创） | 1. 产品类型：黑白激光多功能一体机   2打印速度 ：30ppm A4 黑白  3.打印分辨率：光学600\*60dpi  4.支持自动双面打印、网络打印  5.接口类型：USB2.0 以太网  6.首页复印速度：≤14s  7.保修政策全国联保，享受三包服务，质保时间1年 | 5 | 台 |  |  |  |
| 4 | 打印复印一体机4（信创） | 1.类型：黑白激光多功能一体机  2.处理器：300MHz，内存256M  3.打印速度：≥30PPM ；打印幅面：最大A4  4.纸张处理：250页纸盒+10页多功能进纸盘（可连续处理特殊纸张）  5.接口：USB2.0+10-100 Base-T Ethermt网络  6.监控：PC端状态监控  7.耗材：鼓粉分离，随机标配3000页粉盒,1.2万页硒鼓  8.打印功能：文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、页边距设置、缩放打印设置、打印队列管理、自动双面、网络打印、自动分页；  9.双面翻页：支持自动双面上下翻面，左右翻面  10.支持的操作系统：统信UOS V20，龙芯3A4000/3A5000 、飞腾FT-2000/腾锐D2000 、鲲鹏920/麒麟990 、兆芯ZX-C+C4710/ZX-E KX-6640MA/ZX-E KX-U6780A 、海光C86 3230银河麒麟V10，龙芯3A4000/3A5000 、飞腾FT-1500A/FT-2000/腾锐D2000 、鲲鹏920 、兆芯ZX-C+C4710/ZX-E KX-U6780A 、海光C86 3230/3250；windows系统：windows XP/7/8/10 | 5 | 台 |  |  |  |
| 5 | 打印复印一体机5（信创） | 1.产品类型：彩色激光多功能一体机  2.基本功能：具备文字文档打印 、图片打印 、页边距设置、缩放打印设置 、打印队列管理等基本功能，支持彩色扫描 、彩色打印/复印，PC端打印状态监控 、平板稿台和自动进纸器复印/扫描，打印缓存自动清除，有线网络端口 、USB端口权限控制  3.处理器：≥800GHz，内存≥512MB  4.打印速度：平均一分钟打印速度≥26页；  5.耗材：鼓粉分体  6服务承诺：提供3年原厂技术设备免费保修及维护服务，7\*24小时电话响应支持，根据CPU芯片和操作系统升级以及安可替代工程产品目录更新，提供3年内免费适配服务  7.适配平台：统信UOS V20，龙芯3A4000/3A5000 、飞腾FT-2000/腾锐D2000 、鲲鹏920/麒麟990 、兆芯ZX-C+C4710/ZX-E KX-6640MA/ZX-E KX-U6780A 、海光C86 3230银河麒麟V10，龙芯3A4000/3A5000 、飞腾FT-1500A/FT-2000/腾锐D2000 、鲲鹏920 、兆芯ZX-C+C4710/ZX-E KX-U6780A 、海光C86 3250、windows系统 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 激光打印机1 | 1.打印速度单面：≥29ppm；打印分辨率：≥600 dpi x 600 dpi  2.内存：≥64MB  3.首页打印时间：≤7秒（A4）  4.支持自动双面打印  5.供纸盒≥150页  6.月最大负荷打印量≥20,000页  7.耗材及打印量：鼓粉一体，随机硒鼓≥1150页，大容量≥2600页  8.接口：100BASE-TX/10BASE-T/USB2.0，2.4/5GHz双频无线网络  9.系统兼容性：产地中国，支持UOS和麒麟国产操作系统，投标人需提供UOS和麒麟操作系统互认证书  10.保修政策全国联保，享受三包服务，质保时间1年 | 110 | 台 |  |  |  |
| 7 | 激光打印机2（信创） | 1.基本功能：具备文字文档打印、图片打印、份数设置、范围设置、缩放打印设置、打印队列管理等基本功能，支持自动双面、网络打印、自动分页  2.处理器：300MHZ  3.内存：128MB  4.平均一分钟打印速度≥30页；符合GB/T17540-2017《台式激光打印机通用规范》和基础通用产品打印机测试规范的要求  5.纸张处理：250页纸盒+10页多功能纸盘  6.服务承诺：提供3年保修服务，3年免费适配服务 | 3 | 台 |  |  |  |
| 8 | 条码打印机 | 1.分辩率：≥8点/毫米(203DPI) 2.打印模式：热转式/热感式；内部纸卷最大尺寸：≥127毫米(5”)外径 3.纸张宽度：15-60毫米(0.59”-2.36”)；纸张厚度：0.6-0.19毫米(2.36-7.48密耳) 4.碳带：90公尺，≥最大37毫米外径，0.5”碳带滚动条(外卷式碳带) 5.机壳：双层ABS外壳、贝壳式掀盖设计 6.传感器：纸张间距传感器、黑线标记传感器(反射式，位置可调整)、印字头抬起传感器、碳带用尽传感器  7.接口：USB2.0、串口、内建式以太网络服务器（选配）、USBhost（选配），蓝牙(选配)。  8.质保时间：三年 | 20 | 台 |  |  |  |
| 9 | 针式打印机 | 1.打印方式：串行点阵击打式，单双向逻辑选距 2.打印头：24针；寿命：≥4亿次/针 3.打印厚度：≥0.45mm；打印速度：中文≥200汉字/秒；英文打印速度≥396字/秒 4. 复印：正本+6份；缓冲容量：≥128K字节；平均无故障间隔时间≥20000小时 5.色带寿命：≥1000万字符以上（带有色带卡扣） 6.纸张宽度：单页纸：76.2-254mm，76.2-254mm 7.送纸方式：摩擦送纸及推拉链式送纸；送纸速度：5英寸/秒。 8.接口：并口、USB接口；可选：网络接口、串口 | 8 | 台 |  |  |  |
| 10 | 医用显示屏 | 1.支持硬件方式医学彩色和灰阶图像自动识别及校准  2.两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，具备多种显示模式的一体化双屏显示器及其调节方法  3.具备全屏幕亮度均衡系统，保证亮度均匀度≥85%  4.达到报告审核标准，提供报告审核专用软件  5.具备医用显示屏超高位宽图像增强显示装置技术  6.达到报告审核标准，提供报告审核专用软件  7.响应时间≤30ms，Ton≤15ms，Toff≤15ms，可视角度≥170°；外置医疗级电源模块；端口：DVI-D×1、DP×1  8.前置校准系统，实时监测显示器输出亮度，通过前置感光探头控制软件技术对DICOM进行精确校正  9.人体感应功能，自动待机或唤醒显示器，节能，显示器寿命长，具备消除显示器残影并自行保养功能  10.显示器内置多个亮度条件下的dicom校正曲线700/600/500/400/350/300/250cd/㎡，另外内置GAMMA，DSA，DSI，CT/MRI以及彩色灰阶综合校正曲线；DICOM曲线亮度误差在±5%  11.为满足图像细节显示，发现早期细小病灶，同时为匹配影像主机厂家图像采集的前沿性，显示器色彩≥42bit(灰度等级≥14bit)，42bit色彩深度可表达4.398万亿色彩、14bit灰阶可以表达为16384级灰阶  具备环境光侦测功能，自动检测环境光数据，根据环境光对显示效果的影响，对DICOM进行校正，更符合人眼观察能力展现图像  12.提供双头PCIe接口专业显卡，显卡内存≥1G  13.质保时间：三年 | 4 | 台 |  |  |  |
| 11 | CT/MR诊断工作站 | 1.中央处理器：≥第十二代酷睿处理器i7-12700 2.主板芯片：H670或以上芯片组 3.内存：≥16GDDR4-2666内存 4.硬盘:≥512GBNVMeSSD固态+2TB SATA硬盘 5.显卡：≥GT730独立显卡，显存≥2G 6.网卡、声卡：集成1000M网卡、声卡 7.I\O接口：前端≥1个麦克风耳机组合插孔；主机≥8个USB端口（至少4个USB3.1端口）；≥1个VGA端口、≥1个HDMI端口、≥1个串行端口、≥1个RJ-45端口；≥1个PCIex1；≥1个PCIex16；≥1个PCI接口；≥2个M.2接口 8..键鼠：防溅键盘，光电鼠标 9..安全管理/BIOS保护：标配可信平台模块TPM2.0嵌入式安全芯片；具备BIOS数据保护功能，能够通过软件自动保护BIOS的安全，如遇到故障，可恢复至正常BIOS版本  10.预装正版windows64位专业版操作系统  11.售后服务：主机和显示器3年免费保修，3年免费上门服务 | 10 | 台 |  |  |  |
| 12 | A3黑白数码复合机（病案室） | 1.A3数码复合机  2.A-si非晶硅感光  3.≥60张每分钟  4.标配内置双面器，≥140张双面自动输稿器，网络打印，网络彩色扫描  5.≥4GB+64GB固态硬盘；CPU：ARM A53 ≥1.6GHz  6.标配纸盒≥500×2张+150张（手送）  7.接口：≥USB 3.0高速x1; 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB2.0主机接口 (USB主机)x4; NFC TAGx1  8.预热17秒，首页输出3.4秒  9.10.1寸滑动式彩色触摸屏，内置数字键盘，  10.可复印SRA3幅面纸张/可打印最长1,2m的纸张、可扫描1.6m加长纸、  11.纸张重量：52 - 300 g/㎡，  12.半自动关闭纸盒  13.打印分辨率：≥1200X1200dpi，4800×1200dpi  14.具有跳过错误指令工作的功能  15.标配鼓加热技术  16.连续复印张数1－9999张  17.纸张输出能力：≥500张+100张（标配作业分离器）  18.人体感应自动开启功能，  19.保修：三年或60万张质保 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 喷墨打印机 | 1.产品类型:喷墨多功能一体机，墨仓式多功能一体机  2.涵盖功能:打印/复印/扫描  3.最大处理幅面:A4  4.耗材类型:一体式墨盒  5.耗材容量:墨水：黑色：≥6000页，彩色：≥7000页  6.黑白打印速度: 文档，ESAT/单面：约8.8ipm  7彩色打印速度:文档，ESAT/单面：约5ipm  8其它打印速度:4"×6"照片（PP-201/无边距）：约60秒；  9.喷头配置:喷嘴数量：共≥1472个喷嘴（PGBK：≥320个喷嘴，C/M/Y：各≥384个喷嘴）  10.复印速度: sFCOT/单面：约32秒，sESAT/单面：约1.7ipm；  11.连续复印:1-20页  12.复印其它性能:最大文件尺寸：A4，LTR  13.扫描控制器:标准配置  14.扫描类型:平板式  15.扫描速度:彩色（A4，300dpi，反射稿）：约19秒  16.光学分辨率:≥600×1200dpi  17介质类型:普通纸，高级光面照片纸II，专业绒面照片纸，亚高光泽照片纸，无光泽照片纸，信封，光面照片纸，高级光面照片纸，照片贴纸，佳能奥西红色标签纸，佳能奥西办公色彩纸  18.介质尺寸 A4，A5，B5，LTR，LGL，4"×6"，5"×7"，8"×10"，信封（DL，COM10），正方形（5"×5"），卡片（91×55mm），自定义（宽55-215.9mm，长89-676mm）  19.介质重量:64-105g/㎡  20.其它特点:打印头：永久型,墨水端传感器：墨滴计数 | 10 | 台 |  |  |  |
| 14 | 便捷式喷墨打印机 | 1.产品定位：墨仓式打印机  2.黑白打印速度：黑白：7ipm（A4，普通模式），黑白：14ppm（A4，草稿模式）  3.彩色打印速度：彩色：4ipm（A4，普通模式），彩色：11ppm（A4，草稿模式）  4.最高分辨率：≥5760×1440dpi  5.网络打印：支持无线网络打印  6.无线功能：WIFI（IEEE802.11b/g/n，IEEE802.11a/n/ac）  7.打印技术：按需喷墨  8.打印方向：双向逻辑查找  9.进纸方式：摩擦进纸  10.接口类型：USB2.0  11.墨盒数量：四色墨盒  12.喷头配置：黑色≥180个，青色、洋红色、黄色各≥59个  13.介质重量：普通纸：64-90g/㎡，高级光面照片纸：102-300g/㎡  14.进纸容量：≥20页，A4普通纸（75g/m2） | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 | 国产板式软件 | 具备文件管理，页面管理、公文语义管理、签章管理、手写签批和注释、打印、添加水印和掩膜等基本功能，支持文档编辑、内容文字编辑、图片编辑、生成可控外带的安全OFD文件以及溯源水印，提供文号章、预盖章、署签名、时间戳、扫码盖章等签章功能、集成文档修订模式、同步签批、地理信息数据操作等高级功能。支持跨平台以及插件集成到网页B/S和窗体程序C/S的能力。 | 27 | 套 |  |  |  |
| 17 | 国产杀毒软件 | 1.配置管理中心：购买管理中心后，可在客户端手动配置管理中心地址，将客户端接入管理中心进行统一管理。  2.客户端升级：通过在线或者离线的方式进行客户端升级；  3.病毒日志：支持查看终端上的病毒查杀日志，包括病毒木马名、文件路径和查杀结果  4.客户端平台支持:客户端支持中标麒麟（龙芯）V7.0、中标麒麟（兆芯）V7.0、银河麒麟（飞腾）V4.0 ，中标麒麟-龙芯3A3000桌面SV1.6.2、中标麒麟-龙芯3A4000桌面SV1.11.2、中科方德-兆芯C桌面SV2.1.2、中科方德-兆芯E桌面SV2.12.2、银河麒麟-飞腾1500A桌面 SV2.3.2、银河麒麟-飞腾2000桌面 SV2.14.2；  5.病毒扫描：支持对计算机快速扫描、全盘扫描和自定义扫描，并自动处理扫描结果强力扫描模式下支持忽略本地扫描文件类型限制和自定义扫描目录。  6.防护日志：支持查看终端上的防护日志，包括时间、文件路径、防护说明、处理结果。  7.人工智能学习：具备国产化自主研发机器学习的恶意程序检测引擎。（签订合同时提供有专利证书）。  8.隔离区恢复：通过选择时间范围，或者明确文件/路径，或者通过病毒名，快速批量恢复企业内部被误杀的文件。  9.病毒引擎：支持产品在断网状态下具备不依赖病毒库特征的情况下对未知病毒查杀的能力（签订合同时提供提供3个以上国家知识产权局颁发的专利受理证明）。  10.服务:提供7\*24销售电话支持服务，1年原厂服务，含1年免费升级，1年免费适配。 | 27 | 套 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | | 要求及其他： 1..服务期内供应商应确保以上所有设备正常使用，维修涉及费用（包工包料）由供应商自行承担，如设备超过半天不能维修恢复正常使用的，供应商应提供备机供科室使用。 2.本项目中不含耗材（键盘、鼠标、打印耗材由医院提供），供应商至少每月巡检1次。 3.购买货物要求，电脑等计算机设备要求操作系统为正版操作系统。  4.所有硬件质保三年。激光打印机，多功能一体机碳粉盒，感光鼓，硒鼓，转印套件，加热组件，定影组件，搓纸轮等易损件质保一年。针式打印机，热式打印机色带，碳带，针头，搓纸轮，滚筒套件等易损件质保一年。 | | | | | |