**信息化项目调研报名目录**

[1.报名登记表 4](#_Toc29631)

[2.资质： 4](#_Toc18474)

[2.1营业执照 4](#_Toc14983)

[2.2法定代表人授权书 4](#_Toc17926)

[2.3法人及被授权人身份证 4](#_Toc10100)

[2.4公司资质 4](#_Toc13401)

[2.5本项目涉及资质 4](#_Toc841)

[2.6开发商委托销售授权函 4](#_Toc23054)

[3.项目调研分项报价清单 5](#_Toc23986)

[4.技术及服务方案 7](#_Toc738)

# 1.报名登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱  （与报名邮箱一致） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |

# 2.资质：

## 2.1营业执照

## 2.2法定代表人授权书

## 2.3法人及被授权人身份证

## 2.4公司资质

## 2.5本项目涉及资质

## **2.6开发商委托销售授权函**

# 3.项目调研报价清单

项目名称：防代孕装置 采购品目分类名称：

供应商名称： 联系人及联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | | 参数需求 | 功能需求 | 数量 | 推荐配置参数及功能 （必填） | 配置参数需满足至少3个不同的品牌规格型号（必填） | 报价 （万元） | 备注 |
| 1 | 防代孕装置 | | **1.屏幕参数：**10.1寸LCD触摸屏，10.1寸高清显示屏（-D型号），屏幕分辨率1280\*800；  **2.系统参数**：处理器主频4核，2.0GHz；内存4GB，闪存16GB；  **3.摄像头参数：**采用宽动态200万双目摄像头；  **4.认证方式：**人证1:1认证方式，同时支持人脸、刷卡（Mifare卡/IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号）、指纹（-F型号）的1:N认证方式；  **5.存储容量：**本地支持10万人脸库、50万张卡，5000枚指纹（-F型号），50万条事件记录；  **6.人脸识别：**采用深度学习算法，支持照片、视频防假；1:N人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%； | **1.人证比对：**  ●设备支持传统人证（身份证）比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸小图进行比对，比对时间≤1s/人；  ●设备支持配置身份证+人脸+指纹的认证方式（仅限带指纹的设备型号），即将现场抓拍人脸照片与身份证芯片内人脸小图比对成功后，还需要根据界面提示认证指纹；  ●证件照抓拍比对：支持除身份证外其他证件的人证比对功能，即将现场抓拍的人脸照片与独立证件抓拍摄像头抓拍的证件人脸照片进行比对，比对时间≤1s/人, 并支持抓拍照片抠图存储；  **2.人脸/刷卡/指纹比对功能：**  ●设备支持现场抓拍图片与本地人脸库进行1:N比对，1：N比对时间≤0.2s/人；  ●设备支持现场核验指纹与本地库指纹进行1：N比对功能，采用电容式指纹模组，指纹1:N比对时间≤1s/人；  ●设备支持配置单独人脸/指纹/刷卡，或人脸+指纹、人脸+刷卡、刷卡+指纹、人脸+指纹+刷卡等组合验证方式； | 2台（分别用于孕产妇入院分娩、证件签发两个环节） |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | |

# 

# 4.技术及服务方案