**资阳市中心医院辅助用房楼六楼办公区空调末端主机改造工程的市场询价公告**

我院拟对新区医院辅助用房楼六楼办公区空调末端主机进行改造，现面向市场进行公开询价。

1. **资格要求：**

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体调研。

**二、资质要求**

1、营业执照必需有：建设工程施工;电气安装服务。

2、操作证：低压电工作业操作证、制冷与空调设备安装修理作业操作证、高处安装维护拆除作业操作证。

3、企业资质证书：制冷设备安装维修服务企业资质一级或中央空调安装维修服务企业资质一级。

**三、材料要求：**

1. 所提供材料、五金件必须符合国家质量标准，并可溯源。

**四、报价时间**

请符合资质要求的公司于2024年9月5日至2024年9月13日17:00点前将报价清单、公司资质发至公示邮箱[1665345200@qq.com](mailto:2660123817@qq.com) （发送加盖公司红章的PDF扫描资质资料及报价表至公示邮箱即视为报名成功）  。过时视为无效(国家法定节假日除外），联系人：朱老师，联系电话：18982988251。

1. **此公告只作为市场摸底询价用，不作为招投标使用，不现场踏勘。**
2. **本次市场询价公告在资阳市中心医院官网上发布。**

**七、工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资阳市中心医院辅助用房楼六楼办公区空调末端主机改造工程项目清单** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 吊顶拆除 | 原有装饰吊顶保护性拆除 | ㎡ | 208 |  |  |
| 2 | 灯具拆除 | 原有灯具保护性拆除 | 间 | 8 |  |  |
| 3 | 过道顶部立面石膏板拆除 | 过道顶部立面石膏板拆除 | 项 | 1 |  |  |
| 4 | 矿棉板 | 600×600 | ㎡ | 208 |  |  |
| 5 | 龙骨 | 32T型 | ㎡ | 208 |  |  |
| 6 | 吊顶安装费 |  | ㎡ | 208 |  |  |
| 7 | 生态板 | 过道顶部立面封生态板 | ㎡ | 2.88 |  |  |
| 8 | 生态板安装费 |  | ㎡ | 2.88 |  |  |
| 9 | 灯具安装费 |  | 间 | 8 |  |  |
| 10 | 建渣清运及弃置场地费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 中央空调末端主机拆除 | 保护性拆除末端盘管、管道及线路 | 台 | 8 |  |  |
| 12 | 中央空调末端主机安装 | 氟系统末端盘管安装 | 台 | 8 |  |  |
| 13 | 主机制冷剂回收 | 中央空调主机氟系统制冷剂回收 | 台 | 4 |  |  |
| 14 | 制冷剂 | 变频R410A制冷剂 | KG | 60 |  |  |
| 15 | 铜管 | 亮紫铜管16mm+6mm | 米 | 60 |  |  |
| 16 | 排水管道 | PVC25 | 米 | 32 |  |  |
| 17 | 保温 | 铜管保温，排水保温 | 米 | 92 |  |  |
| 18 | 风管 | 复合保温板 | 米 | 32 |  |  |
| 19 | 辅材 | 吊杆、螺栓、弯头等 | 台 | 8 |  |  |
| 20 | 运输 | 人工搬运及运输 | 台 | 8 |  |  |
| 21 | 规费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 直接工程费 | | | | | |  |
| 税金 | | | | | |  |
| 总价 | | | | | |  |