# 备份存储设备采购项目技术参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 参数规格 | 预算单价(元) | 比选单价（元） | 数量 | 比选总价（元） |
| 1.2T SAS 10K 2.5硬盘 | 服务器1.2T硬盘，兼容NAS储存，1.2T/10K（质保三年） | 3420 |  | 8块 |  |
| KVM设备 | 8路/具有远程控制功能/可分辨率为1280\*1024/可连接数：256/切换方式：OSD,键盘热键，面板快捷热键/支持W2000,XP,LINUX等系统/质保一年 | 8350 |  | 1套 |  |
| 合计（元） | | | | |  |

备注

1、质保期内，供应商接到报修电话后5分钟内响应，20分钟内到现场，硬件问题2小时内处理完毕，若12小时内处理不好，提供备用设备并免费负责安装调试；

2、质保期后中标供应商须提供终身维修维护服务；

3、以上产品质保时间以验收之日起开始计算；