资阳市第一人民医院

市场调研公告

|  |  |
| --- | --- |
| 调研项目名称 | 彩色超声诊断系统，具体要求《报名表》 |
| 公示发布时间 | 2019/5/15 |
| 报名启止时间 | 2019/5/15～2019/5/23 |
| 报名表递交方式 | 报名表扫描至邮箱2448659267@qq.com |
| 调研人 | 资阳市第一人民医院 |
| 产品介绍时需提供资料 | 生产商资质 |
| 供应商资质 |
| 厂家给供应商代理授权 |
| 供应商法人给业务人员授权，双方签字（法人及业务人员身份证复印件） |
| 产品医疗器械注册证/消毒产品生产许可 |
| 产品使用说明书 |
| 产品彩页资料及样品 |
| 产品零配件清单 |
| 产品的用户名单 |
| 联系地址 | 资阳市第一人民医院（四川省资阳市仁德西路66号辅助办公楼5楼医学工程部 |
| 联系方式 | 电话：028-26222538 　　邮箱：2448659267@qq.com |
| 联系人 | 医学工程部：郝老师、朱老师 |
| 备注 | 1. 征集相关资料，请有相关产品及信息且具有合法合格资质的供应商与我部联系。2. 邮件名称：**彩超调研报名。** |

报名表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产公司 | 医疗器械注册证 | 备注 |
| 1 | 彩色超声诊断系统 |  |  |  | 进口 |
| 2 | 彩色超声诊断系统 |  |  |  | 国产 |
| 进口要求：1.满足心脏、大血管、浅表器官、腹部及产科常规检查；2.弹性成像及造影软件标配。；3.探头要求：心脏、腹部、腔内探头为单晶体探头。探头衰减小，耐用性好。血流灵敏度高；4.配置专用360度电子环扫探头：频率范围：5-10MHz ；带刻度标尺；适用于直肠肛周病变检查，满足普外科及肛肠科关于直肠及肛周病变检查需求；5.探头数量：4个，360度电子环扫探头（直肠肛周专用）、成人及小儿通用心脏探头、腹部探头、浅表探头各1个。 |
| 国产要求：1.满足心脏、大血管、浅表器官、腹部及产科常规检查；2.探头要求：心脏、腹部、腔内探头为新一代自主知识产权单晶体探头。探头衰减小，耐用性好。血流灵敏度高；3.常规腹部探头常规产科检查可快速全自动测量；4.腹部、浅表、腔内探头标配穿刺架。 |

联系人：　　　　　电话：　　　　　　　　　QQ：

　　　　　　　　　　　　　　　　公司：（盖章）

　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日