附件一：

**资阳市第一人民医院**

**绿化工程招标（院内比选）报名表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** | **联系人** | **联系电话** | **备注** |
|  |  |  | **提供：营业执照扫描件** |
|  |  |  |  |

附件二：

|  |
| --- |
| **资阳市第一人民医院****污水处理站附近绿化修复工程报价单**  |
| 序号 | 项目名称 | 内容及说明（cm) | 估计数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 机械挖平场地 | 挖页岩，放坡种植绿化所需，90挖挖掘机 | 8 | 小时 |  |  | 含拖车费 |
| 2 | 建渣清理 | 主要人工，机械装车等 | 20 | m3 |  |  |  |
| 3 | 建渣清运 | 运输、倾倒、处置等 | 20 | m3 |  |  |  |
| 4 | 购买种植土 | 菜园土，运至院区内。只有污水站附近部分位置用。 | 30 | m3 |  |  |  |
| 5 | 转运种植土 | 斗车配合吊车二次转运。 | 30 | m3 |  |  |  |
| 6 | 添加营养土 | 有机肥 | 15 | m3 |  |  |  |
| 7 | 整理绿地 | 30公分高度的平整、清除草根、石块杂物等 。 | 900 | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 移栽小桂花 | 胸径（胸径6-8cm) 。起苗、运苗，打坑、清理建渣石块、栽植、修剪、浇水、原坑恢复、卫生清扫，成活养护等。 | 20 | 株 |  |  |  甲供材料 |
| 9 | 新栽吉祥草 | 自然高度。平整场地、清理建渣草根、起挖院内吉祥草苗子、栽种、修剪、浇水、卫生清扫，成活养护等。 | 900  | ㎡ |  |  |  甲供材料 |
| 10 | 合 计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注:1、成活养护1年；2、包含税金；3、以上为估计工程量，以实际收方为准。 |