附件一：

**竞争性谈判响应文件**

****项目名称：  采购塑壳断路器开关柜项目****

****供应商全称：              （盖章）****

****授权代表：****

****手机号码：****

****邮箱号码：****

****二〇二三年  月  日****

1、采购公告中要求提供的营业执照副本复印件（盖章）：

**（营业执照副本复印件）**

2、采购公告中要求提供的法定代表人授权书（盖章）：

**法定代表人授权书**

（非法定代表人参加投标时提供）

 致资阳市第一人民医院 ：

 （供应商名称）    法定代表人  （姓名、职务）  授权  （被授权代表姓名、职务）     为本单位合法代理人，参加 （项目名称）  项目的采购活动，代表本单位处理采购活动中的一切事宜。

本授权书于        年    月     日签字生效,特此声明。

  法定代表人（签字或盖章）：

                                          供应商单位（公章）：

                                          日  期：

被授权代表（签字）：  电    话：

附：法定代表人的身份证复印件（盖章）。

（身份证复印件）：盖章

附：被授权代表的身份证复印件（盖章）。

（身份证复印件）：盖章

3、采购公告中要求提供的资格证明文件（盖章）：

**合格供应商的资格承诺书**

我单位满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。法律、行政法规规定的其他条件。

本次投标过程中我单位承诺不存在下列情形：串通投标；提供虚假材料谋取中标；采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；与采购人、其他投标人恶意串通；向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；在招标过程中与采购人进行非正常的协商谈判；中标后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；未按照采购文件确定的事项签订采购合同；将采购合同转包或者违规分包；提供假冒伪劣产品；擅自变更、中止或者终止采购合同；拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；法律法规规定的其他禁止情形。

特此承诺！

供应商单位（盖公章）：

法定代表人或被授权代表人（签字）：

日期： 年 月 日

4、采购公告中要求提供的廉洁承诺书（盖章）：

**廉洁承诺书**

为了全面贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅共同签发的《〈关于开展治理商业贿赂专项工作的意见〉的通知》和卫生部、国家中医药管理局《关于开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作的实施意见》及省卫生厅治理医药购销领域商业贿赂专项工作培训会议精神，结合资阳市第一人民医院反商业贿赂工作实际，依法保护双方在药品、医用设备、医用耗材等购销活动中的合法权益，承诺如下：  
一、进一步统一思想，充分认识开展治理商业贿赂专项治理的重要性、紧迫性和必要性。  
二、应积极配合医院开展自查自纠工作，积极配合对相关医务人员的商业贿赂行为进行查处。  
三、不找有关领导干涉药品、医用设备、医用耗材等购销活动，不以贿赂的方式将上述商品销售到医院。  
四、不向药品、医用设备、医用耗材等购销人员给予各种名义的财物或回扣。  
五、不向从事药品、医用设备、医用耗材等相关活动的人员给予开单费、临床促销费、宣传费、劳务费、统方费等费用。  
六、不为医院相关人员报销电话费、娱乐费、差旅费、餐费等应由本人支付的各种费用。  
七、不组织甲方相关人员参加国内外旅游、座谈会、学术会等活动。  
八、不向甲方相关人员赠送各种实物及有价证券。  
九、不派工作人员到医院临床科室进行药品、医用设备、医用耗材的广告宣传。  
十、不以任何理由向医院及其相关人员进行商业贿赂。  
十一、如违反上述约定，医院有权单方终止现有购销关系，若违反承诺条款，公司承诺：三年内无权参加医院所有的采购活动。  
十二、违反上述约定，应向医院支付违约金贰万元，医院可直接在双方购销款中扣除。  
   
                  
                                    承诺公司：（盖章）  
                                       承诺代表：  
                                 承诺时间：2023年   月   日

5、采购公告中要求提供的商务要求响应表（盖章）：

**商务要求响应表**

项目名称：                              投标人盖章：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **招标文件的参数要求** | **投标产品的参数** | **投标产品的参数是否满足招标要求** |
| 工时费 | 完成塑壳断路器开关、电表、互感器、铜排等电器件在开关柜内的组装 |  | 满足（ ）  不满足（ ） |
| 塑料外壳式断路器） | 壳架电流：400A；额定电流：315-400A；尺寸（三极）：257\*150\*107（±5%）；飞弧距离：≤100mm；分断能力/电压：50KA/400V；10KA/690V |  | 满足（ ）  不满足（ ） |
| 塑料外壳式断路器 | 壳架电流：250A；额定电流：160-250A；尺寸（三极）：165\*105\*87（±5%）；飞弧距离：≤50mm；分断能力/电压：35KA/400V；8KA/690V |  | 满足（ ）  不满足（ ） |
| 塑料外壳式断路器 | 壳架电流：100A；尺寸（三极）：110\*88\*155（±5%） |  | 满足（ ）  不满足（ ） |
| 电流互感器 | 型号：BH-0.66 40I；规格：400/5；孔径：30mm；绝缘水平：0.66/3/-KW；绝缘耐热等级：E；50Hz |  | 满足（ ）  不满足（ ） |
| 配电柜：（空箱） | 型号：XL-21动力柜；尺寸：800\*1800\*400（±5%）；材质：冷轧钢板；厚度：≥0.8mm |  | 满足（ ）  不满足（ ） |
| 铜电缆 | YJV-22 5\*120 0.6-1KVA。  绝缘聚乙烯料，不偏心，均匀填充，符合国家标准要求。 |  | 满足（ ）  不满足（ ） |
| 铜排 | 尺寸：30\*5\*6 材质：T2铜材质，含铜量≥99.9%，执行标准GB/5585.1-2005 |  | 满足（ ）  不满足（ ） |
| 电表 | 三相四线电子式电表，电压：3×220V/380V 1.5(6)A；显示方式：计数显示 |  | 满足（ ）  不满足（ ） |
| 电流电压表 | 6L2-400/5 |  | 满足（ ）  不满足（ ） |
| 电流电压表 | 6L2-450V |  | 满足（ ）  不满足（ ） |
| 万能转换开关 | YH3/3 |  | 满足（ ）  不满足（ ） |
| 指示灯 | ND16 |  | 满足（ ）  不满足（ ） |
| 端子 |  |  | 满足（ ）  不满足（ ） |

备注：此表根据招标文件的“采购清单”参数要求及投标货物情况填写，如有偏离，必须如实说明。

6、采购公告中要求提供的报价书（盖章）

**报价书**

项目名称：                             投标人盖章：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 生产厂商 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 工时费 |  |  | 1项 |  |  |
| 塑料外壳式断路器 |  |  | 1只 |  |  |
| 塑料外壳式断路器 |  |  | 4只 |  |  |
| 塑料外壳式断路器 |  |  | 10只 |  |  |
| 电流互感器 |  |  | 3只 |  |  |
| 配电柜：（空箱） |  |  | 1个 |  |  |
| 铜电缆 |  |  | 100米 |  |  |
| 铜排 |  |  | 1批 |  |  |
| 电表 |  |  | 1只 |  |  |
| 电流电压表 |  |  | 3只 |  |  |
| 电流电压表 |  |  | 1只 |  |  |
| 万能转换开关 |  |  | 1只 |  |  |
| 指示灯 |  |  | 3只 |  |  |
| 端子 |  |  | 10只 |  |  |
| 费用合计 | 大写： 元，小写： 元 | | | | |

**报价书（第二次）**

项目名称：                              投标人盖章：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 生产厂商 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 工时费 |  |  | 1项 |  |  |
| 塑料外壳式断路器 |  |  | 1只 |  |  |
| 塑料外壳式断路器 |  |  | 4只 |  |  |
| 塑料外壳式断路器 |  |  | 10只 |  |  |
| 电流互感器 |  |  | 3只 |  |  |
| 配电柜：（空箱） |  |  | 1个 |  |  |
| 铜电缆 |  |  | 100米 |  |  |
| 铜排 |  |  | 1批 |  |  |
| 电表 |  |  | 1只 |  |  |
| 电流电压表 |  |  | 3只 |  |  |
| 电流电压表 |  |  | 1只 |  |  |
| 万能转换开关 |  |  | 1只 |  |  |
| 指示灯 |  |  | 3只 |  |  |
| 端子 |  |  | 10只 |  |  |
| 费用合计 | 大写： 元，小写： 元 | | | | |