**资阳市中心院儿科诊疗中心中央空调机房内相关设施设备减震系统改造**

**维护的市场询价公告**

我院拟对儿科诊疗中心大楼中央空调机房内相关设施设备进行减震系统改造，现面向市场进行公开询价。

1. **资格要求：**

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体调研。

**二、资质要求**

1、营业执照必需有：商用空调设备、家用空气调节器维修、安装销售资质。

2、从业人民必须取得国家颁发的从业安装岗位及职业资格证书、维修职业资格证书。

3、从业人员必须持有安全生产知识和管理能力考试合格证。

**材料要求：**

1. 所提供的材料、配件必须符合国家质量标准，并可溯源。
2. **公告发布**

**五、报名方式及询价时间**

报名方式：网络报名（发送加盖公司红章的PDF扫描资质资料及报价表至公示邮箱即视为报名成功）

报名邮箱：1665345200@qq.com   联系人：朱老师,联系电话：18982988251

**六、报价时间**

2024年3月11日至3月19日17:00点前将报价清单发至公示邮箱1665345200@qq.com   联系人：朱老师,联系电话：18982988251

过时视为无效。

截止时间：2024年3月19日17：00过时视为无效(国家法定节假日除外）。

1. **此公告只作为市场调研摸底询价用，不现场踏勘，不作为招投标使用。**

八、本次市场询价公告在资阳市中心医院官网上发布。

**九、设备清单附后：**

|  |
| --- |
| **儿科诊疗中心中央空调机房内相关设施设备减震工程量清单**   |
| **序号** | **项目** | **单位** | **数量** | **单价** | **小计** | **备注** |
| **一、冷却水主管道DN400整改** |
| 1 | 原有吊架切割 | 个 | 3 |  |  | 150\*100工字钢拆除 |
| 2 | 临时固定管道 | 个 | 3 |  |  | 钢管架支撑 |
| 3 | 吊式减震器 | 套 | 12 |  |  | 300KG |
| 4 | 吊杆 | 套 | 12 |  |  | M16\*2500 |
| 5 | U型钢材 | 米 | 12 |  |  | 18#镀锌 |
| 6 | 防震胶垫+抱箍 | 只 | 3 |  |  | DN400 |
| 7 | 高强度螺栓 | 套 | 24 |  |  | 16\*200 |
| 8 | 法兰橡胶软接 | 个 | 1 |  |  | DN400 |
| 9 | 焊接法兰 | 个 | 2 |  |  | DN400-PN10 |
| 10 | 支架防腐 | 个 | 3 |  |  | 炭渣打磨处理，涂刷防锈漆 |
| 11 | 安装人工 | 项 | 1 |  |  | 材料人工搬运、焊接、安装等 |
| 12 | **小计** |  |  |
| **二、冷却水主管道DN250整改** |
| 1 | 原有吊架切割 | 个 | 14 |  |  | 150\*100工字钢 |
| 2 | 临时固定管道 | 个 | 14 |  |  | 钢管架支撑 |
| 3 | 防震胶垫+抱箍 | 只 | 14 |  |  | DN250 |
| 4 | 高强度螺栓 | 套 | 48 |  |  | 16\*200 |
| 5 | 吊式减震器 | 套 | 12 |  |  | 300KG |
| 6 | 吊杆 | 套 | 12 |  |  | M16\*2500 |
| 7 | U型钢材 | 米 | 24 |  |  | 18#镀锌 |
| 8 | 法兰橡胶软接 | 个 | 2 |  |  | DN300 |
| 9 | 焊接法兰 | 个 | 4 |  |  | DN300-PN10 |
| 10 | 支架防腐 | 个 | 14 |  |  | 炭渣打磨处理，涂刷防锈漆 |
| 11 | 安装人工费 | 项 | 1 |  |  | 材料人工搬运、焊接、安装等 |
| 12 | **小计** |  |  |
| **三、冷冻水水泵减震维护（3台）** |
| 1 | 管道法兰橡胶软接 | 个 | 6 |  |  | DN200-PN10 |
| 2 | Y型过滤网 | 个 | 3 |  |  | DN200（304） |
| 3 | 电机水泵减震 | 个 | 12 |  |  | M30\*100\*300 |
| 4 | 千分平衡垫 | 个 | 12 |  |  | 抗震平衡垫（0.01） |
| 5 | 高强度螺栓 | 套 | 120 |  |  | 16\*200 |
| 6 | 人工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | **小计** |  |  |
| **四、冷却水水泵减震维护（2台）** |
| 1 | 管道法兰橡胶软接 | 个 | 4 |  |  | DN300-PN10 |
| 2 | Y型过滤网 | 个 | 2 |  |  | DN300（304） |
| 3 | 电机水泵减震 | 个 | 8 |  |  | M30\*100\*300 |
| 4 | 千分平衡垫 | 个 | 8 |  |  | 抗震平衡垫（0.01） |
| 5 | 高强度螺栓 | 套 | 96 |  |  | 16\*200 |
| 6 | 人工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | **小计** |  |  |
| **五、中央空调机组减震维护（2台）** |
| 1 | 管道法兰橡胶软接 | 个 | 4 |  |  | DN200-PN10 |
| 2 | 管道法兰橡胶软接 | 个 | 4 |  |  | DN250-PN10 |
| 3 | 管道法兰橡胶软接 | 个 | 2 |  |  | DN80-PN10 |
| 4 | 高强度螺栓 | 套 | 176 |  |  | 16\*200 |
| 5 | 机组减震 | 套 | 12 |  |  | 高强度减震 |
| 6 | 人工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | **小计** |  |  |
| **六、合计：一+二+三+四+五** |  |  |
| **七、安全防护** | 项 | 1 |  |  | 防火、防垮塌、防人身及财产安全 |
| **八、发票税** | 项 | 1 |  |  | 增值税普通电子发票（含税） |
| **九、总 计** |  |  |