**资阳市中心医院康复楼中央空调拆除、改造维修工程的市场询价公告**

我院拟对康复大楼中央空调拆除、改造及维修相关设施设备，现面向市场进行公开询价。

1. **资格要求：**

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体调研。

**二、资质要求**

1、营业执照必需有：商用空调设备、家用空气调节器维修、安装销售资质。

2、从业人民必须取得国家颁发的从业安装岗位及职业资格证书、维修职业资格证书。

3、从业人员必须持有安全生产知识和管理能力考试合格证。

**材料要求：**

1. 所提供的材料、配件必须符合国家质量标准，并可溯源。
2. **公告发布**

**五、报名方式及询价时间**

报名方式：网络报名（发送加盖公司红章的PDF扫描资质资料及报价表至公示邮箱即视为报名成功）报名邮箱：[1665345200@qq.com](mailto:2660123817@qq.com)

**六、报价时间**

2024 年 5 月 7 日至 2024 年 5 月16日下午17:00点前将报价清单发至公示邮箱[1665345200@qq.com](mailto:2660123817@qq.com)   过时视为无效(国家法定节假日除外）。

七、相关事宜咨询联系人及电话：联系人：朱老师,联系电话：18982988251

**八、此公告只作为市场调研摸底询价用，不现场踏勘，不作为招投标使用。**

九、本次市场询价公告在资阳市中心医院官网上发布。

**十、拆除、改造、维修工程的主要分项清单附后：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **康复楼中央空调拆除改造维修工程的主要分项工程和措施项目清单** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 |
| 1 | 中央空调主机拆除 | 第一住院楼拆除4台、康复楼拆除4台 | 台 | 8 |  |  |
| 2 | 主机吊装 | 第一住院楼楼顶吊装至一楼停车场， 康复楼楼顶吊装至一楼停车场， 康复楼一楼停车场吊装第一住院楼主机至 康复楼楼顶 | 台 | 12 |  |  |
| 3 | 主机搬运 | 第一住院楼主机搬运至康复楼一楼停车场，康复楼拆除后的中央空调主机搬运至医院指定位置堆放 | 台 | 8 |  |  |
| 4 | 主机管道安装 | 供回水管道改装PPR80热水管道 | 米 | 20 |  |  |
| 5 | 管道保温 | 4台主机供回水管道橡塑保温（厚度2-3MM） | 台 | 4 |  |  |
| 6 | 循环水泵维修 | 低噪声离心泵维修（卧式30KW线圈更换、密封圈更换、轴承更换、拆卸安装调试、连接螺栓更换，管道连接密封垫更换，保温更换2-3mm） | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 主机线缆安装 | 电源线缆安装、通讯信号线缆安装（不含线缆） | 台 | 4 |  |  |
| 8 | 减震更换 | 中央空调主机重力减震更换 | 个 | 28 |  |  |
| 直接工程费 | | | | | |  |
| 税金 | | | | | |  |
| 总价 | | | | | |  |