**资阳市中心医院布类制品市场询价清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格及要求** | **单位** | **单价（元）** |
| 1 | 包布（双层） | 纱卡，白/绿，1200\*1200mm | 张 |  |
| 2 | 包布（双层） | 纱卡，白，1700\*1700mm | 张 |  |
| 3 | 包布（双层） | 纱卡，绿，900\*900mm | 张 |  |
| 4 | 病员服（探视服） | 纱绢，蓝，长袖长装，后开襟 | 件 |  |
| 5 | 被套（ICU） | 纱卡，灰白条健康花，1600\*2300mm | 床 |  |
| 6 | 被套（病床） | 纱卡，湖蓝印花，1600\*2300mm | 床 |  |
| 7 | 被套（病床） | 纱卡，卡通印花，1600\*2300mm | 床 |  |
| 8 | 被套（值班） | 纱卡，绿白格1600\*2300mm | 床 |  |
| 9 | 床单（值班） | 纱卡，绿白格1600\*2400mm | 床 |  |
| 10 | 床罩（ICU） | 纱卡，灰白条健康花，2050\*1230\*130mm | 床 |  |
| 11 | 床罩（病床） | 纱卡，湖蓝印花，2080\*850\*110mm | 床 |  |
| 12 | 床罩（病床） | 纱卡，卡通印花，2080\*850\*110mm | 床 |  |
| 13 | 床罩（婴儿床） | 纱卡，卡通印花，1200\*800mm | 床 |  |
| 14 | 枕套（ICU） | 纱卡，灰白条健康花，45\*75mm | 个 |  |
| 15 | 枕套（病床） | 纱卡，湖蓝印花，45\*75mm | 个 |  |
| 16 | 枕套（病床） | 纱卡，卡通印花，45\*75mm | 个 |  |
| 17 | 枕套（值班） | 纱卡，绿白格45\*75mm | 个 |  |
| 18 | 洞巾（双层） | 纱卡，白色，2000\*4000mm，六孔介入手术大单 | 张 |  |
| 19 | 洞巾（双层） | 纱卡，绿色，1700\*1500mm，宽度正中向下60cm处开2个60\*70mm的孔，间距20mm，中间加盖片150\*200mm，贴片400\*400mm | 张 |  |
| 20 | 洞巾（双层） | 纱卡，绿色，800\*600mm，正中开130\*30mm长孔 | 张 |  |
| 21 | 治疗服（上衣+长裤） | 分体，长/短袖上衣+松紧长裤 | 套 |  |
| 22 | 手术服（手术衣） | 纱卡，蓝/绿，腹背长袖，长度过膝 | 件 |  |
| 23 | 治疗巾（单层） | 纱卡，白色，700\*700mm | 张 |  |
| 24 | 治疗巾（单层） | 纱卡，绿色，900\*600mm | 张 |  |
| 25 | 桌布（双层） | 纱卡，白色，2600\*2000mm | 张 |  |
| 26 | 桌布（双层） | 纱卡，绿色，2200\*1800mm | 张 |  |
| 27 | 盖棉絮 | 5斤，200\*150cm | 床 |  |
| 28 | 垫棉絮 | 4斤，200\*95cm | 床 |  |
| 29 | 枕芯 | 700g，70\*45cm | 个 |  |
| **纱卡织物面料：**1.纤维成分含量：棉100%。2.面料规格： C21s，112\*58。3.经向密度(根/10cm)≥440，纬向密度(根/10cm)≥213。4.异味：无。5.PH值：4.0-8.5。6.甲醛含量（mg/kg）≤75。7.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用。8.耐酸汗渍色牢度：原样变色≥4级，耐酸汗渍色牢度：沾色（毛）≥4级， 耐酸汗渍色牢度：沾色（棉）≥4级。9.耐碱汗渍色牢度：原样变色≥4级，耐碱汗渍色牢度：沾色（毛）≥4级，耐碱汗渍色牢度：沾色（棉）≥4级。10.耐酸斑色牢度：原样变色≥4级。11.耐碱斑色牢度：原样变色≥4级。12.耐摩擦色牢度：干摩(经向)：≥4级，耐摩擦色牢度：干摩(纬向)≥4级。13.耐摩擦色牢度：湿摩(经向)≥4级，耐摩擦色牢度：湿摩(纬向) ≥4级。 | | | | |
| **纱绢织物面料：**1.纤维成分含量：棉100%。2.面料规格：C21s，100\*54。3.经向密度(根/10cm)≥393、纬向密度(根/10cm)≥212。4.异味：无。5.PH值：4.0-8.5。6.甲醛含量（mg/kg）≤75。7.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：禁用。8.耐酸汗渍色牢度：原样变色≥4级，耐酸汗渍色牢度：沾色（毛）≥4级，耐酸汗渍色牢度：沾色（棉）≥4级。9.耐碱汗渍色牢度：原样变色≥4级，耐碱汗渍色牢度：沾色（毛）≥4级，耐碱汗渍色牢度：沾色（棉）≥4级。10.耐酸斑色牢度：原样变色≥4级。11.耐碱斑色牢度：原样变色≥4级。12.耐摩擦色牢度：干摩(经向) ≥4级，耐摩擦色牢度：干摩(纬向) ≥4级。13.耐摩擦色牢度：湿摩(经向) ≥4级、耐摩擦色牢度：湿摩(纬向) ≥4级。 | | | | |