目录

[一、报名登记表 1](#_Toc3824)

[二、资质： 1](#_Toc21428)

[2.1营业执照 1](#_Toc22831)

[2.2法定代表人授权书 1](#_Toc7257)

[2.3法人及被授权人身份证 1](#_Toc11067)

[2.4公司资质 1](#_Toc15335)

[2.5本项目涉及资质 1](#_Toc16025)

[2.6开发商委托销售授权函 1](#_Toc4689)

[三、项目调研分项报价清单 2](#_Toc21996)

[四、技术及服务方案 4](#_Toc6209)

# 一、报名登记表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 联系人 | 联系电话 | 联系邮箱  （与报名邮箱一致） | 是否为中小企业 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

# 二、资质：

## 2.1营业执照

## 2.2法定代表人授权书

## 2.3法人及被授权人身份证

## 2.4公司资质

## 2.5本项目涉及资质

## 2.6开发商委托销售授权函

# 三、项目调研分项报价清单

项目名称：喷墨打印机等办公设备采购项目 采购品目分类名称：

供应商名称： 联系人及联系电话：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **产品配置参数** | **是否入围四川省政府采购框架协议** | **请列举至少三种满足产品需求的品牌型号及单价（元）** | **分别列出总价（元）** | **备注** |
| 1 | 复印机 | 台 | 1 | 双面自动输稿器+工作台  1.A3彩色数码复合机；连续输出输出速度：≥26页/分钟；  2.标配功能：打印/复印/彩色扫描/存储/发送/双面自动输稿器/双纸盒550\*2/原装工作台  3.输稿器扫描速度≥70ppm, 容量≥100页  4.标配文件扫描存储格式：纸质文件扫描成PPT、Word、JPEG、TIFF、 PDF | 是 |  |  | 对入围框架协议的产品，列举的品牌及型号需存在于框架协议采购平台中，若不存在，将视为无效报价 |
| 2 | 打印复印一体机 | 台 | 4 | 功能：功能：打印，复印，扫描，传真  打印速度：单面≥40页/分钟，双面≥34面/分钟  打印分辨率：≥1200×1200dpi  打印：双面  扫描：双面  复印：双面  传真：标配  网络：千兆有线网络  输稿器容量：≥50页  处理器：≥1.2GHz  内存：≥512MB  进纸盒：≥100+250页  耗材：鼓粉一体 | 是 |  |  |
| 3 | 喷墨打印机 | 台 | 4 | 打印速度：黑白≥22ppm，彩色≥16ppm  打印分辨率≥4800×1200dpi  打印语言：PCL 3，PCLm  无边距打印：支持  处理器≥980MHz  内存≥64MB  连接：USB2.0，无线网络，无线直连，低功能定位蓝牙  无线功能：具有自我修复功能的无线连接，微信打印，远程打印  介质尺寸：88.9×127-215×355mm自定义尺寸，A4，B5，A6  介质重量：普通纸60-90g/㎡，相纸≥300g/㎡  进纸容量≥100页  耗材：四色连供，标配4支无溅漏墨水瓶，黑色墨水135ml，印量≥6000页；彩色≥50ml/支，印量≥6000页  节能：支持自动开关机，需提供节能证书复印件  系统兼容性：产地中国，支持UOS和麒麟国产操作系统，投标人需提供UOS和麒麟操作系统互认证书 | 是 |  |  |

# 四、技术及服务方案