**资阳市中心医院康复楼各楼层主供电缆购置、更换的市场询价公告**

我院拟对新区医院康复楼各楼层的主供电缆进行购置、更换项目，现面向市场进行公开询价。

1. **资格要求：**

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、具备法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体调研。

**二、资质要**

1、操作证：特种作业操作证(低压电工作业)。

2、企业资质证书：无。

**三、材料要求：**

1. **YJV电缆线必须符合国家(GB12706-2008)标准，额定电压450/750V及以下聚氯烯绝缘电缆。**

**2、电缆导体材质:采用纯度铜材料制成。**

3、绝缘材质:需采用交联聚乙烯(XLPE)材料。

4、电缆护套材质:需采用聚氯乙烯(PVC)材料

**五、报名文件要求：**

包括但不限于以下内容：

(一)资质性资料

1、供应商的营业执照副本复印件

2、法人身份证复印件或法人授权代表身份证复印件及法人委托授权书。

3、相关资质证书及业绩证明材料

4、其他资料

**六、报名方式及时间：**

报名方式及时间：2024年12月25日至2025年1月1日网上报名，（发送公司营业执照、法人身份证复印件或法人授权代表身份证复印件及法人委托授权书和原厂盖章的承诺书加盖供应商公章扫描为PDF文件资料至公示邮箱即视为报名成功）报名邮箱：1665345200@qq.com   联系人：朱老师,联系电话：18982988251。

**七、现场踏勘时间:**

2025年1月2日至1月4日17点前,不再另行组织现场踏勘。

八、报价时间：2025年1月5日至1月6日17点前将报价清单发至公示邮箱1665345200@qq.com   联系人：朱老师,联系电话：18982988251过时视为无效(国家法定节假日除外）。

**八、此公告只作为市场询价摸底询价用，不作为招投标使用。**

九、本次市场询价公告在资阳市中心医院官网公布

**十、附:康复楼电缆规格、型号**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 规格 | 型号 | 数量（米） |
| 240mm² | YJV22 4\*240+1\*120 |  |
| 95mm² | YJV22 4\*95+1\*50 |  |
| 50mm² | YJV22 4\*50+1\*25 |  |
| 25mm² | YJV22 4\*25+1\*16 |  |